{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["手工数据导出"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"手工数据导出","index":0,"n_rows":330,"n_cols":13,"rows_kept":330,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","点位编码","点位名称","指标名称","监测时间","监测结果","单位","标准名称","标准限值","是否达标","超标倍数","频次","未开展监测原因"]
["1","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-12-24","5.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["2","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-12-18","3.55","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["3","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-12-18","72","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["4","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-12-18","4.06","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["5","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-12-18","4.06","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["6","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-12-11","6.25","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["7","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-12-05","6.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["8","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-12-02","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["9","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-12-02","0.204","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["10","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-12-02","20.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["11","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-12-02","7.53","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["12","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-12-02","90","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["13","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-11-25","4.45","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["14","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","苯","2019-11-22","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["15","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","对-二甲苯","2019-11-22","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["16","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-11-22","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["17","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","甲苯","2019-11-22","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["18","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","间-二甲苯","2019-11-22","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["19","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","邻-二甲苯","2019-11-22","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["20","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-11-22","0.011","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["21","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氰化物（总氰化合物）","2019-11-22","0.004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["22","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","五日生化需氧量","2019-11-22","40.7","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","300","是","","按季",""]
["23","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","乙苯","2019-11-22","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["24","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-11-22","16.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["25","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总有机碳","2019-11-22","20.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","150","是","","按季",""]
["26","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-11-22","7.89","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["27","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-11-22","95","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["28","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-11-20","5.25","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["29","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-11-13","9.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["30","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-11-06","3.75","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["31","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-11-06","73","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["32","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-11-06","9.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["33","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-11-06","9.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["34","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-10-28","9.25","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["35","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-10-23","3.48","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["36","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-10-23","67","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["37","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-10-23","13.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["38","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-10-23","8.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["39","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-10-16","6.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["40","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-10-10","10.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["41","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-10-08","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["42","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-10-08","0.06","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["43","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-10-08","23.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["44","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-10-08","7.68","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["45","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-10-08","113","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["46","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-09-24","3.48","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["47","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-09-24","67","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["48","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-09-24","15.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["49","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-09-24","15.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["50","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-09-18","13.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["51","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-09-11","11.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["52","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-09-09","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["53","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-09-09","0.015","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["54","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-09-09","17.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["55","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-09-09","7.31","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["56","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-09-09","81","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["57","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-09-04","9.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["58","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-08-19","3.55","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["59","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-08-19","72","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["60","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-08-19","15.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["61","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-08-19","15.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["62","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-08-14","6.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["63","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-08-07","6.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["64","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","苯","2019-08-02","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["65","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","对-二甲苯","2019-08-02","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["66","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-08-02","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["67","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","甲苯","2019-08-02","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["68","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","间-二甲苯","2019-08-02","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["69","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","邻-二甲苯","2019-08-02","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["70","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-08-02","0.02","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["71","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氰化物（总氰化合物）","2019-08-02","0.004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["72","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","五日生化需氧量","2019-08-02","23.9","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","300","是","","按季",""]
["73","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","乙苯","2019-08-02","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["74","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-08-02","14.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["75","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总有机碳","2019-08-02","16.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","150","是","","按季",""]
["76","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-08-02","8.89","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["77","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-08-02","73","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["78","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-08-01","5.72","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["79","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-07-24","3.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["80","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-07-24","72","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["81","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-07-24","4.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["82","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-07-24","4.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["83","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-07-19","4.95","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["84","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-07-12","5.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["85","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-07-05","6.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["86","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-07-04","0.0006","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["87","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-07-04","0.017","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["88","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-07-04","14.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["89","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-07-04","7.46","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["90","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-07-04","31","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["91","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-06-27","5.9","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["92","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-06-20","5.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["93","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-06-14","5.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["94","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-06-11","0.0006","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["95","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-06-11","0.04","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["96","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-06-11","0.14","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["97","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-06-11","28","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["98","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-06-11","16","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["99","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-06-11","7.39","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["100","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-06-11","42","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["101","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-06-06","5.51","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["102","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-05-27","64","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["103","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-05-27","5.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["104","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-05-27","5.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["105","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-05-24","3.22","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["106","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-05-24","5.99","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["107","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-05-17","4.84","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["108","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-05-10","5.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["109","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","苯","2019-05-06","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["110","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","对-二甲苯","2019-05-06","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["111","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-05-06","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["112","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","甲苯","2019-05-06","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["113","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","间-二甲苯","2019-05-06","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["114","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","邻-二甲苯","2019-05-06","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["115","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-05-06","0.808","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["116","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氰化物（总氰化合物）","2019-05-06","0.004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["117","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","五日生化需氧量","2019-05-06","19.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","300","是","","按季",""]
["118","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","乙苯","2019-05-06","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["119","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-05-06","68.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["120","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总有机碳","2019-05-06","20.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","150","是","","按季",""]
["121","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-05-06","7.53","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["122","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-05-06","55","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["123","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-04-24","5.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["124","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-04-19","5.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["125","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-04-12","2.85","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["126","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-04-12","61","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["127","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-04-12","5.28","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["128","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-04-12","5.38","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["129","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-04-08","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["130","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-04-08","0.014","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["131","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-04-08","4.47","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["132","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-04-08","7.66","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["133","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-04-08","17","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["134","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-04-03","9.29","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["135","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-03-27","9","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["136","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-03-22","3.18","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["137","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-03-22","62","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["138","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-03-22","9.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["139","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-03-22","9.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["140","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-03-15","5.38","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["141","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-03-11","4.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["142","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","苯","2019-03-04","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["143","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","对-二甲苯","2019-03-04","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["144","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-03-04","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["145","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","甲苯","2019-03-04","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["146","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","间-二甲苯","2019-03-04","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["147","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","邻-二甲苯","2019-03-04","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["148","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-03-04","0.026","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["149","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氰化物（总氰化合物）","2019-03-04","0.004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","0.5","是","","按季",""]
["150","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","五日生化需氧量","2019-03-04","18.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","300","是","","按季",""]
["151","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","乙苯","2019-03-04","0.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按季",""]
["152","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-03-04","31.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["153","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总有机碳","2019-03-04","15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","150","是","","按季",""]
["154","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-03-04","7.73","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["155","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-03-04","51","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["156","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-02-28","","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周","实验仪器校验，未开展"]
["157","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-02-26","3.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["158","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-02-26","70","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["159","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-02-26","5.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["160","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-02-26","5.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["161","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-02-22","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["162","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-02-22","0.085","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["163","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-02-22","33.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["164","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-02-22","8.06","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["165","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-02-22","37","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["166","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-02-22","10.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["167","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-02-13","4.22","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["168","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2019-01-24","2.9","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["169","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2019-01-24","97","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["170","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-01-24","16.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["171","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-01-24","29.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["172","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-01-21","15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["173","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-01-11","5.82","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["174","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2019-01-10","0.0003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["175","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2019-01-10","0.061","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["176","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2019-01-10","25.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["177","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2019-01-10","7.21","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["178","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2019-01-10","144","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["179","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2019-01-04","6.28","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["180","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2019-12-02","31","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["181","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-12-02","19","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["182","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2019-11-25","70","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["183","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-11-22","23","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["184","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-10-24","","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年","未使用锅炉"]
["185","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-09-26","","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年","不具备监测条件"]
["186","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2019-08-02","57","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["187","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-07-04","59","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["188","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","二氧化硫","2019-06-11","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","10","是","","按半年",""]
["189","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-06-11","67","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["190","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2019-05-06","64","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["191","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-04-26","","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年","不具备检测条件"]
["192","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2019-03-04","62","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["193","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-02-22","75","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["194","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","林格曼黑度","2019-01-10","1","级","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","1","是","","按年",""]
["195","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2019-01-10","72","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["196","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","颗粒物","2019-01-10","1.2","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","5","是","","按年",""]
["197","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯","2019-11-22","0.0294","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.4","是","","按季",""]
["198","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯并(A)芘","2019-11-22","0.0013","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.008","是","","按季",""]
["199","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","二甲苯","2019-11-22","0.0213","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["200","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2019-11-22","0.71","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["201","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","甲苯","2019-11-22","0.0115","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["202","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","颗粒物","2019-11-22","0.183","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","1.0","是","","按季",""]
["203","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯","2019-11-22","0.0319","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["204","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯并(A)芘","2019-11-22","0.0013","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["205","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","二甲苯","2019-11-22","0.0235","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["206","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2019-11-22","0.97","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["207","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","甲苯","2019-11-22","0.0139","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["208","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","颗粒物","2019-11-22","0.283","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["209","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯","2019-11-22","0.0419","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["210","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯并(A)芘","2019-11-22","0.0013","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["211","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","二甲苯","2019-11-22","0.0370","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["212","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2019-11-22","0.88","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["213","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","甲苯","2019-11-22","0.0184","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["214","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","颗粒物","2019-11-22","0.317","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["215","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯","2019-11-22","0.0396","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["216","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯并(A)芘","2019-11-22","0.0013","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["217","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","二甲苯","2019-11-22","0.0367","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["218","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2019-11-22","0.91","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["219","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","甲苯","2019-11-22","0.0217","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["220","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","颗粒物","2019-11-22","0.35","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["221","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯","2019-08-02","0.0040","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.4","是","","按季",""]
["222","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯并(A)芘","2019-08-02","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.008","是","","按季",""]
["223","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","二甲苯","2019-08-02","0.0062","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["224","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2019-08-02","0.4","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["225","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","甲苯","2019-08-02","0.0038","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["226","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","颗粒物","2019-08-02","0.117","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","1.0","是","","按季",""]
["227","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯","2019-08-02","0.0056","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["228","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯并(A)芘","2019-08-02","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["229","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","二甲苯","2019-08-02","0.0082","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["230","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2019-08-02","0.75","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["231","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","甲苯","2019-08-02","0.0052","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["232","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","颗粒物","2019-08-02","0.283","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["233","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯","2019-08-02","0.0054","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["234","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯并(A)芘","2019-08-02","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["235","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","二甲苯","2019-08-02","0.0076","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["236","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2019-08-02","0.65","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["237","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","甲苯","2019-08-02","0.0051","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["238","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","颗粒物","2019-08-02","0.267","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["239","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯","2019-08-02","0.0060","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["240","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯并(A)芘","2019-08-02","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["241","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","二甲苯","2019-08-02","0.0090","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["242","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2019-08-02","0.60","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["243","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","甲苯","2019-08-02","0.0058","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["244","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","颗粒物","2019-08-02","0.233","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["245","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯","2019-05-06","0.0357","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.4","是","","按季",""]
["246","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯并(A)芘","2019-05-06","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.008","是","","按季",""]
["247","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","二甲苯","2019-05-06","0.0148","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["248","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2019-05-06","0.51","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["249","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","甲苯","2019-05-06","0.0339","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["250","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","颗粒物","2019-05-06","0.183","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","1.0","是","","按季",""]
["251","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯","2019-05-06","0.0383","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["252","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯并(A)芘","2019-05-06","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["253","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","二甲苯","2019-05-06","0.0245","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["254","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2019-05-06","0.74","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["255","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","甲苯","2019-05-06","0.0419","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["256","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","颗粒物","2019-05-06","0.383","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["257","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯","2019-05-06","0.0405","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["258","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯并(A)芘","2019-05-06","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["259","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","二甲苯","2019-05-06","0.0246","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["260","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2019-05-06","0.66","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["261","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","甲苯","2019-05-06","0.0362","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["262","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","颗粒物","2019-05-06","0.400","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["263","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯","2019-05-06","0.0365","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["264","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯并(A)芘","2019-05-06","0.0009","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["265","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","二甲苯","2019-05-06","0.0271","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["266","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2019-05-06","0.778","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["267","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","甲苯","2019-05-06","0.0411","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["268","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","颗粒物","2019-05-06","0.35","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["269","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯","2019-03-04","0.0056","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.4","是","","按季",""]
["270","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","苯并(A)芘","2019-03-04","0.0011","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.008","是","","按季",""]
["271","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","二甲苯","2019-03-04","0.0099","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["272","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2019-03-04","0.85","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["273","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","甲苯","2019-03-04","0.0050","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","0.8","是","","按季",""]
["274","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","颗粒物","2019-03-04","0.117","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","1.0","是","","按季",""]
["275","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯","2019-03-04","0.0061","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["276","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","苯并(A)芘","2019-03-04","0.0013","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["277","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","二甲苯","2019-03-04","0.0121","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["278","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2019-03-04","0.86","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["279","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","甲苯","2019-03-04","0.0054","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["280","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","颗粒物","2019-03-04","0.233","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["281","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯","2019-03-04","0.0059","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["282","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","苯并(A)芘","2019-03-04","0.0016","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["283","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","二甲苯","2019-03-04","0.0136","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["284","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2019-03-04","0.92","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["285","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","甲苯","2019-03-04","0.0059","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["286","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","颗粒物","2019-03-04","0.267","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["287","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯","2019-03-04","0.0063","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.4","是","","按季",""]
["288","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","苯并(A)芘","2019-03-04","0.0015","ug/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.008","是","","按季",""]
["289","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","二甲苯","2019-03-04","0.0119","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["290","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2019-03-04","0.98","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["291","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","甲苯","2019-03-04","0.0062","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","0.8","是","","按季",""]
["292","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","颗粒物","2019-03-04","0.200","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","1.0","是","","按季",""]
["293","110108911101088011251105TR-0010","S1","?","2019-09-06","0.14","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","400","是","","按年",""]
["294","110108911101088011251105TR-0010","S1","1,2-二氯苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["295","110108911101088011251105TR-0010","S1","1,4-二氯苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["296","110108911101088011251105TR-0010","S1","pH值","2019-09-06","8.59","无量纲","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["297","110108911101088011251105TR-0010","S1","苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","1.4","是","","按年",""]
["298","110108911101088011251105TR-0010","S1","苯并(a)蒽","2019-09-06","0.12","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","4","是","","按年",""]
["299","110108911101088011251105TR-0010","S1","苯并(a)芘","2019-09-06","0.17","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","0.4","是","","按年",""]
["300","110108911101088011251105TR-0010","S1","苯并（b)荧蒽","2019-09-06","0.17","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","4","是","","按年",""]
["301","110108911101088011251105TR-0010","S1","苯并（k)荧蒽","2019-09-06","0.11","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","40","是","","按年",""]
["302","110108911101088011251105TR-0010","S1","二苯并(a,h)蒽","2019-09-06","0.13","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","0.4","是","","按年",""]
["303","110108911101088011251105TR-0010","S1","甲苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","3300","是","","按年",""]
["304","110108911101088011251105TR-0010","S1","间，对二甲苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","100","是","","按年",""]
["305","110108911101088011251105TR-0010","S1","邻二甲苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","100","是","","按年",""]
["306","110108911101088011251105TR-0010","S1","钼","2019-09-06","1.06","mg/L","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["307","110108911101088011251105TR-0010","S1","石油烃","2019-09-06","544","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","10000","是","","按年",""]
["308","110108911101088011251105TR-0010","S1","硝基苯","2019-09-06","0.005","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","35","是","","按年",""]
["309","110108911101088011251105TR-0010","S1","锌","2019-09-06","485","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","10000","是","","按年",""]
["310","110108911101088011251105TR-0010","S1","乙苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","860","是","","按年",""]
["311","110108911101088011251105TR-0010","S1","茚并（1,2,3-cd)芘","2019-09-06","0.13","mg/kg","北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）","4","是","","按年",""]
["312","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","?","2019-09-06","0.14","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","400","是","","按年",""]
["313","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","1,2-二氯苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["314","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","1,4-二氯苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["315","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","pH值","2019-09-06","8.65","无量纲","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["316","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","1.4","是","","按年",""]
["317","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","苯并(a)蒽","2019-09-06","0.12","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","4","是","","按年",""]
["318","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","苯并(a)芘","2019-09-06","0.17","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","0.4","是","","按年",""]
["319","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","苯并（b)荧蒽","2019-09-06","0.17","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","4","是","","按年",""]
["320","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","苯并（k)荧蒽","2019-09-06","0.11","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","40","是","","按年",""]
["321","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","二苯并(a,h)蒽","2019-09-06","0.13","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","0.4","是","","按年",""]
["322","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","甲苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","3300","是","","按年",""]
["323","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","间，对二甲苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","100","是","","按年",""]
["324","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","邻二甲苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","100","是","","按年",""]
["325","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","氯苯","2019-09-06","0.05","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","64","是","","按年",""]
["326","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","钼","2019-09-06","1.06","mg/L","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","","是","","按年",""]
["327","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","石油烃","2019-09-06","1269.3","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","10000","是","","按年",""]
["328","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","锌","2019-09-06","239.2","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","10000","是","","按年",""]
["329","110108911101088011251105TR-0011","S2-S12","茚并（1,2,3-cd)芘","2019-09-06","0.13","mg/kg","北京市重点单位土壤环境自行监测技术指南（暂行）","4","是","","按年",""]