{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["手工数据导出"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"手工数据导出","index":0,"n_rows":228,"n_cols":13,"rows_kept":228,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","点位编码","点位名称","指标名称","监测时间","监测结果","单位","标准名称","标准限值","是否达标","超标倍数","频次","未开展监测原因"]
["1","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-11-24","0.95","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["2","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-11-24","35","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["3","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-11-24","7.85","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["4","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-11-24","58.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["5","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-11-24","10.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["6","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-11-17","60.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["7","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-11-17","8.81","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["8","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-11-16","0.008","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["9","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-11-16","0.017","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["10","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-11-16","25.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["11","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-11-16","1.32","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["12","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-11-16","8.3","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["13","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-11-16","24","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["14","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-11-10","0.9","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["15","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-11-10","32","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["16","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-11-10","7.90","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["17","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-11-10","65","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["18","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-11-10","16.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["19","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-11-05","70","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["20","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-11-05","9.25","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["21","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-10-25","0.90","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["22","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-10-25","36","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["23","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-10-25","8.00","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["24","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-10-25","60.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["25","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-10-25","6.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["26","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-10-21","63.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["27","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-10-21","7.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["28","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-10-19","0.029","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["29","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-10-19","0.018","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["30","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-10-19","18","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["31","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-10-19","0.86","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["32","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-10-19","7.8","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["33","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-10-19","33","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["34","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-10-12","0.95","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["35","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-10-12","39","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["36","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-10-12","7.96","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["37","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-10-12","67.0","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["38","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-10-12","6.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["39","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-10-08","61.0","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["40","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-10-08","5.83","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["41","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-09-24","1.01","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["42","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-09-24","40","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["43","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-09-24","7.85","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["44","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-09-24","67.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["45","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-09-24","7.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["46","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-09-15","63.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["47","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-09-15","6.83","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["48","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-09-14","0.0012","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["49","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-09-14","0.019","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["50","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-09-14","23.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["51","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-09-14","2.38","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["52","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-09-14","7.7","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["53","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-09-14","31","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["54","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-09-06","1.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["55","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-09-06","37","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["56","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-09-06","7.9","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["57","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-09-06","70","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["58","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-09-06","8.10","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["59","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-09-01","65.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["60","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-09-01","6.85","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["61","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-08-23","0.85","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["62","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-08-23","40","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["63","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-08-23","7.88","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["64","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-08-23","69.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["65","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-08-23","8.50","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["66","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-08-17","72.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["67","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-08-17","9.51","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["68","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-08-16","0.004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["69","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-08-16","0.014","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["70","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-08-16","0.04","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["71","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-08-16","6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["72","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-08-16","4.74","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["73","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-08-16","0.14","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["74","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-08-16","7.38","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["75","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-08-16","84","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["76","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-08-16","0.472","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["77","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-08-09","1.02","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["78","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-08-09","42","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["79","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-08-09","7.85","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["80","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-08-09","67.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["81","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-08-09","21.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["82","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-08-04","58","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["83","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-08-04","12.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["84","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-07-21","0.003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["85","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-07-21","0.005","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["86","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-07-21","0.92","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["87","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-07-21","39","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["88","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-07-21","18.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["89","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-07-21","0.04","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["90","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-07-21","6.79","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["91","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-07-21","7.87","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["92","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-07-21","16","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["93","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-07-21","58.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["94","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-07-21","5.11","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["95","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-07-15","60.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["96","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-07-15","5.91","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["97","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-07-07","1.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["98","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-07-07","42","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["99","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-07-07","7.92","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["100","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-07-07","76.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["101","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-07-07","15.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["102","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-07-02","62.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["103","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-07-02","7.21","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["104","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-06-23","1.14","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["105","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-06-23","39","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["106","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-06-23","7.85","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["107","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-06-23","85.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["108","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-06-23","20.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["109","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-06-22","0.002","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["110","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-06-22","0.004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["111","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-06-22","65.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["112","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-06-22","5.82","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["113","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-06-22","7.46","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["114","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-06-22","81","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["115","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-06-16","90.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["116","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-06-16","26.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["117","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-06-09","0.95","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["118","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-06-09","49","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["119","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-06-09","7.9","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["120","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-06-09","70.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["121","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-06-09","9.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["122","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-06-03","78.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["123","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-06-03","26.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["124","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-05-28","0.004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["125","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-05-28","0.012","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["126","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-05-28","3.92","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["127","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-05-28","0.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["128","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-05-28","7.4","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["129","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-05-28","81","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["130","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-05-25","0.92","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["131","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-05-25","18.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["132","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-05-25","18.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["133","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-05-18","30.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["134","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-05-11","0.85","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["135","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-05-11","45","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["136","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-05-11","21.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["137","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-05-06","19.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["138","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-04-27","0.008","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["139","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-04-27","0.006","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["140","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-04-27","41.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["141","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-04-27","0.59","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["142","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-04-27","7.09","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["143","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-04-27","350","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["144","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-04-22","0.90","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["145","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-04-22","49","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["146","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-04-22","15.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["147","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-04-16","25.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["148","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-04-07","0.98","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["149","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-04-07","39","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["150","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-04-07","13.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["151","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-04-01","12.9","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["152","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-03-25","0.003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["153","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-03-25","0.03","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["154","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-03-25","47.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["155","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-03-25","3.02","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["156","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-03-25","7.15","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["157","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-03-25","84","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["158","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-03-23","1.02","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["159","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-03-23","50","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["160","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-03-23","12.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["161","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-03-17","8.30","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["162","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-03-11","1.20","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["163","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-03-11","42","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["164","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-03-11","7.31","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["165","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-03-03","21.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["166","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-02-25","0.0004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["167","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-02-25","0.005","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["168","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-02-25","0.04","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按半年",""]
["169","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-02-25","6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按半年",""]
["170","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-02-25","6.34","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["171","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-02-25","0.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["172","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-02-25","7.36","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["173","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-02-25","41","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["174","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-02-25","1.48","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按半年",""]
["175","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-02-24","1.30","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["176","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-02-24","50","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["177","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-02-24","24.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["178","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-02-18","15.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["179","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-02-07","2.20","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["180","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-02-07","50","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["181","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-02-07","23.0","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["182","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-02-01","7.30","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["183","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2021-01-29","0.0004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["184","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2021-01-29","0.01","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["185","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2021-01-29","5.92","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按半年",""]
["186","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2021-01-29","0.09","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["187","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2021-01-29","7.61","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按半年",""]
["188","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2021-01-29","78","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按半年",""]
["189","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-01-25","1.15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["190","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-01-25","7.20","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["191","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-01-22","50","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["192","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-01-22","8.50","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["193","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2021-01-14","1.03","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["194","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2021-01-14","51","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["195","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-01-14","7.21","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["196","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2021-01-07","9.22","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按周",""]
["197","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2021-11-16","63","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["198","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","林格曼黑度","2021-03-02","1","级","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","1","是","","按年",""]
["199","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","二氧化硫","2021-03-02","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","10","是","","按年",""]
["200","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2021-03-02","65","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["201","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","颗粒物","2021-03-02","1","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","5","是","","按年",""]
["202","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2021-03-02","23","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["203","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","林格曼黑度","2021-02-25","1","级","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","1","是","","按年",""]
["204","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","二氧化硫","2021-02-25","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","10","是","","按半年",""]
["205","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2021-02-25","19","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["206","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","颗粒物","2021-02-25","0.9","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","5","是","","按年",""]
["207","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2021-11-16","0.43","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["208","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2021-11-16","0.44","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["209","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2021-11-16","0.60","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["210","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2021-11-16","0.52","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["211","110108911101088011251105WZZ-0016","下风口 5","非甲烷总烃","2021-11-16","0.62","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["212","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2021-08-16","0.27","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["213","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2021-08-16","0.89","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["214","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2021-08-16","0.54","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["215","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2021-08-16","0.70","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["216","110108911101088011251105WZZ-0016","下风口 5","非甲烷总烃","2021-08-16","0.53","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["217","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2021-06-28","2.23","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["218","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2021-06-28","3.91","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["219","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2021-06-28","3.55","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["220","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2021-06-28","3.16","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["221","110108911101088011251105WZZ-0016","下风口 5","非甲烷总烃","2021-06-28","3.41","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["222","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2021-02-25","0.04","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["223","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2021-02-25","2.29","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["224","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2021-02-25","0.26","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["225","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2021-02-25","0.68","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["226","110108911101088011251105WZZ-0016","下风口 5","非甲烷总烃","2021-02-25","0.10","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["227","110108911101088011251000ZS-0003","厂界围墙","Leq(昼间)","2021-02-25","43","dB","工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)","55","是","","按半年",""]