{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["手工数据导出"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"手工数据导出","index":0,"n_rows":74,"n_cols":13,"rows_kept":74,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","点位编码","点位名称","指标名称","监测时间","监测结果","单位","标准名称","标准限值","是否达标","超标倍数","频次","未开展监测原因"]
["1","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2022-03-23","30","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["2","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-03-23","8.1","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["3","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-03-23","45.0","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["4","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-03-23","40.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["5","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2022-03-16","0.8","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["6","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-03-16","48.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["7","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-03-16","42.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["8","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2022-03-14","0.0004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["9","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2022-03-14","0.01","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["10","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2022-03-14","19","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["11","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2022-03-14","49.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["12","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2022-03-14","4.59","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["13","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-03-14","36.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["14","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2022-03-09","0.9","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["15","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2022-03-09","32","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["16","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-03-09","7.9","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["17","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-03-09","50.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["18","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-03-09","24.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["19","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-03-03","42.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["20","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-03-03","36.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["21","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2022-02-28","1.05","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["22","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2022-02-28","30","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["23","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-02-28","7.9","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["24","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-02-28","48.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["25","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-02-28","26.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["26","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-02-23","60.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["27","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-02-23","40.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["28","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2022-02-22","0.0004","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["29","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2022-02-22","0.003","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["30","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2022-02-22","1.18","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["31","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2022-02-22","0.13","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["32","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-02-22","8.0","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["33","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-02-22","11","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["34","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2022-02-16","1.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["35","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2022-02-16","30","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["36","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-02-16","7.8","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["37","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-02-16","50.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["38","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-02-16","22","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["39","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-02-09","53.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["40","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-02-09","23.1","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["41","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","挥发酚","2022-01-26","0.008","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["42","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","硫化物","2022-01-26","0.007","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","1","是","","按月",""]
["43","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总氮","2022-01-26","25.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","70","是","","按月",""]
["44","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","总磷","2022-01-26","0.06","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","8","是","","按月",""]
["45","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-01-26","7.2","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["46","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-01-26","15","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["47","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2022-01-25","0.96","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["48","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2022-01-25","32","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["49","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-01-25","7.8","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["50","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-01-25","48.6","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["51","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-01-25","35.4","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["52","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-01-20","56.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["53","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-01-20","28.5","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["54","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","石油类","2022-01-12","1.01","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","10","是","","按月",""]
["55","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","悬浮物","2022-01-12","30","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","400","是","","按月",""]
["56","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","pH值","2022-01-12","7.9","无量纲","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","6.5-9","是","","按月",""]
["57","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-01-12","46.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["58","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-01-12","19.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["59","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","化学需氧量","2022-01-07","50.3","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","500","是","","按月",""]
["60","110108911101088011251105WS-0001","厂区污水总排口","氨氮","2022-01-07","37.2","mg/L","水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)","45","是","","按月",""]
["61","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","林格曼黑度","2022-03-21","1","级","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","1","是","","按年",""]
["62","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","二氧化硫","2022-03-21","3","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","10","是","","按年",""]
["63","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21","76","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["64","110108911101088011251105FQ-0006","3号排气筒","颗粒物","2022-03-21","1.1","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","5","是","","按年",""]
["65","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","林格曼黑度","2022-01-26","1","级","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","1","是","","按年",""]
["66","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","二氧化硫","2022-01-26","3","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","10","是","","按年",""]
["67","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","氮氧化物","2022-01-26","20","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","按半年",""]
["68","110108911101088011251105FQ-0002","锅炉排气筒","颗粒物","2022-01-26","1.3","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","5","是","","按年",""]
["69","110108911101088011251105WZZ-0012","上风口 1","非甲烷总烃","2022-03-14","0.45","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准5","4.0","是","","按季",""]
["70","110108911101088011251105WZZ-0013","下风口 2","非甲烷总烃","2022-03-14","0.91","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["71","110108911101088011251105WZZ-0014","下风口 3","非甲烷总烃","2022-03-14","0.95","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["72","110108911101088011251105WZZ-0015","下风口 4","非甲烷总烃","2022-03-14","0.90","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]
["73","110108911101088011251105WZZ-0016","下风口 5","非甲烷总烃","2022-03-14","0.85","mg/m3","石油炼制工业污染物排放标准表5","4.0","是","","按季",""]