{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["自动数据导出"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"自动数据导出","index":0,"n_rows":4299,"n_cols":13,"rows_kept":4299,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","点位编码","点位名称","指标名称","监测时间","监测结果","单位","标准名称","标准限值","是否达标","超标倍数","频次","备注"]
["1","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["5","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["6","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["7","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["8","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["9","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["10","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["11","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["12","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 09:00:00","68.458","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["13","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["14","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 08:00:00","66.319","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["15","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["16","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 07:00:00","65.431","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["17","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["18","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 06:00:00","66.418","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["19","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["20","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 05:00:00","66.967","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["21","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["22","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 04:00:00","66.74","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["23","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["24","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 03:00:00","66.393","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["25","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["26","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 02:00:00","65.656","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["27","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["28","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 01:00:00","65.497","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["29","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["30","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-25 00:00:00","65.653","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["31","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["32","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 23:00:00","65.186","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["33","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["34","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 22:00:00","64.979","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["35","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["36","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 21:00:00","64.923","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["37","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["38","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 20:00:00","65.505","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["39","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["40","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 19:00:00","65.466","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["41","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["42","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 18:00:00","65.446","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["43","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["44","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 17:00:00","66.592","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["45","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["46","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 16:00:00","67.152","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["47","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["48","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 15:00:00","66.81","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["49","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["50","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 14:00:00","67.314","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["51","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["52","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 13:00:00","67.663","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["53","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["54","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 12:00:00","67.741","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["55","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["56","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 11:00:00","63.022","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["57","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["58","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 10:00:00","61.541","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["59","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["60","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 09:00:00","63.548","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["61","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["62","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 08:00:00","69.819","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["63","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["64","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 07:00:00","66.1","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["65","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["66","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 06:00:00","65.925","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["67","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["68","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 05:00:00","65.272","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["69","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["70","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 04:00:00","65.267","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["71","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["72","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 03:00:00","65.761","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["73","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["74","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 02:00:00","66.302","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["75","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["76","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 01:00:00","67.54","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["77","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["78","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-24 00:00:00","67.57","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["79","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["80","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 23:00:00","68.169","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["81","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["82","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 22:00:00","68.799","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["83","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["84","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 21:00:00","68.323","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["85","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["86","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 20:00:00","69.397","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["87","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["88","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 19:00:00","70.272","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["89","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["90","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 18:00:00","69.732","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["91","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["92","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 17:00:00","68.2","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["93","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["94","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 16:00:00","68.695","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["95","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["96","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 15:00:00","68.948","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["97","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["98","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 14:00:00","68.338","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["99","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["100","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 13:00:00","68.717","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["101","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["102","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 12:00:00","68.893","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["103","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["104","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 11:00:00","66.83","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["105","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["106","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 10:00:00","64.062","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["107","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["108","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 09:00:00","64.778","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["109","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["110","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 08:00:00","67.89","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["111","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["112","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 07:00:00","65.023","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["113","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["114","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 06:00:00","65.569","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["115","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["116","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 05:00:00","67.754","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["117","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["118","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 04:00:00","67.88","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["119","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["120","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 03:00:00","68.212","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["121","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["122","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 02:00:00","68.378","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["123","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["124","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 01:00:00","68.324","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["125","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["126","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-23 00:00:00","69.165","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["127","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["128","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 23:00:00","68.224","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["129","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["130","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 22:00:00","66.819","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["131","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["132","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 21:00:00","67.06","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["133","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["134","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 20:00:00","67.328","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["135","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["136","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 19:00:00","66.934","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["137","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["138","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 18:00:00","68.292","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["139","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["140","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 17:00:00","70.572","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["141","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["142","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 16:00:00","71.199","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["143","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["144","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 15:00:00","71.392","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["145","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["146","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 14:00:00","71.031","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["147","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["148","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 13:00:00","69.294","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["149","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["150","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 12:00:00","67.035","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["151","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["152","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 11:00:00","68.537","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["153","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["154","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 10:00:00","69.096","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["155","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["156","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 09:00:00","66.932","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["157","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["158","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 08:00:00","67.103","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["159","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["160","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 07:00:00","65.583","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["161","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["162","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 06:00:00","65.528","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["163","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["164","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 05:00:00","66.527","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["165","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["166","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 04:00:00","66.291","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["167","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["168","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 03:00:00","67.611","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["169","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["170","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 02:00:00","67.397","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["171","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["172","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 01:00:00","67.542","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["173","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["174","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-22 00:00:00","67.829","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["175","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["176","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 23:00:00","68.075","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["177","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["178","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 22:00:00","67.813","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["179","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["180","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 21:00:00","67.626","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["181","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["182","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 20:00:00","67.03","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["183","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["184","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 19:00:00","67.965","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["185","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["186","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 18:00:00","68.057","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["187","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["188","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 17:00:00","68.135","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["189","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["190","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 16:00:00","67.949","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["191","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["192","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 15:00:00","65.675","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["193","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["194","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 14:00:00","65.063","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["195","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["196","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 13:00:00","66.556","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["197","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["198","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 12:00:00","69.291","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["199","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["200","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 11:00:00","68.345","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["201","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["202","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 10:00:00","67.931","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["203","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["204","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 09:00:00","67.504","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["205","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["206","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 08:00:00","66.416","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["207","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["208","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 07:00:00","65.238","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["209","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["210","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 06:00:00","65.828","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["211","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["212","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 05:00:00","67.062","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["213","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["214","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 04:00:00","66.9","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["215","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["216","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 03:00:00","66.871","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["217","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["218","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 02:00:00","66.717","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["219","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["220","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 01:00:00","67.016","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["221","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["222","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-21 00:00:00","67.751","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["223","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["224","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 23:00:00","67.405","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["225","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["226","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 22:00:00","67.826","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["227","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["228","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 21:00:00","66.736","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["229","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["230","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 20:00:00","67.45","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["231","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["232","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 19:00:00","67.219","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["233","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["234","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 18:00:00","67.717","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["235","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["236","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 17:00:00","67.842","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["237","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["238","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 16:00:00","67.222","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["239","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["240","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 15:00:00","66.757","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["241","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["242","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 14:00:00","66.276","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["243","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["244","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 13:00:00","66.58","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["245","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["246","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 12:00:00","65.343","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["247","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["248","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 11:00:00","62.654","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["249","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["250","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 10:00:00","62.806","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["251","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["252","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 09:00:00","64.634","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["253","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["254","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 08:00:00","65.724","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["255","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["256","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 07:00:00","63.592","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["257","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["258","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 06:00:00","62.53","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["259","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["260","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 05:00:00","63.741","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["261","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["262","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 04:00:00","63.314","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["263","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["264","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 03:00:00","64.813","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["265","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["266","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 02:00:00","65.353","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["267","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["268","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 01:00:00","64.936","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["269","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["270","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-20 00:00:00","65.609","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["271","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["272","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 23:00:00","68.026","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["273","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["274","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 22:00:00","67.452","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["275","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["276","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 21:00:00","66.865","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["277","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["278","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 20:00:00","66.455","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["279","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["280","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 19:00:00","66.973","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["281","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["282","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 18:00:00","67.466","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["283","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["284","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 17:00:00","67.367","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["285","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["286","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 16:00:00","67.242","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["287","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["288","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 15:00:00","66.897","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["289","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["290","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 14:00:00","66.08","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["291","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["292","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 13:00:00","66.509","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["293","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["294","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 12:00:00","65.754","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["295","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["296","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 11:00:00","62.365","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["297","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["298","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 10:00:00","61.326","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["299","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["300","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 09:00:00","62.293","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["301","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["302","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 08:00:00","65.321","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["303","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["304","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 07:00:00","64.158","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["305","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["306","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 06:00:00","63.942","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["307","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["308","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 05:00:00","66.12","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["309","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["310","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 04:00:00","66.007","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["311","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["312","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 03:00:00","65.576","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["313","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["314","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 02:00:00","65.746","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["315","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["316","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 01:00:00","64.901","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["317","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["318","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-19 00:00:00","66.038","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["319","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["320","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 23:00:00","64.949","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["321","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["322","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 22:00:00","63.547","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["323","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["324","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 21:00:00","63.872","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["325","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["326","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 20:00:00","64.981","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["327","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["328","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 19:00:00","64.956","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["329","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["330","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 18:00:00","64.279","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["331","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["332","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 17:00:00","62.884","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["333","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["334","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 16:00:00","63.632","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["335","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["336","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 15:00:00","65.119","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["337","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["338","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 14:00:00","65.134","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["339","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["340","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 13:00:00","66.759","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["341","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["342","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 12:00:00","65.94","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["343","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["344","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 11:00:00","65.437","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["345","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["346","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 10:00:00","64.79","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["347","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["348","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 09:00:00","64.575","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["349","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["350","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 08:00:00","64.255","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["351","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["352","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 07:00:00","63.899","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["353","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["354","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 06:00:00","64.342","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["355","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["356","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 05:00:00","65.178","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["357","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["358","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 04:00:00","65.458","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["359","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["360","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 03:00:00","65.533","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["361","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["362","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 02:00:00","65.038","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["363","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["364","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 01:00:00","65.368","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["365","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["366","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-18 00:00:00","64.778","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["367","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["368","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 23:00:00","64.982","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["369","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["370","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 22:00:00","65.23","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["371","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["372","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 21:00:00","66.614","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["373","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["374","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 20:00:00","65.829","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["375","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["376","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 19:00:00","62.947","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["377","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["378","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 18:00:00","64.193","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["379","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["380","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 17:00:00","64.785","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["381","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["382","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 16:00:00","63.26","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["383","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["384","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 15:00:00","63.41","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["385","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["386","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 14:00:00","65.437","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["387","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["388","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 13:00:00","67.318","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["389","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["390","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 12:00:00","67.331","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["391","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["392","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 11:00:00","65.831","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["393","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["394","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 10:00:00","67.57","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["395","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["396","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 09:00:00","67.446","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["397","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["398","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 08:00:00","66.535","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["399","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["400","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 07:00:00","64.499","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["401","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["402","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 06:00:00","65.637","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["403","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["404","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 05:00:00","66.501","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["405","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["406","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 04:00:00","66.267","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["407","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["408","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 03:00:00","65.363","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["409","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["410","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 02:00:00","65.627","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["411","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["412","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 01:00:00","65.732","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["413","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["414","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-17 00:00:00","64.354","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["415","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["416","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 23:00:00","65.062","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["417","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["418","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 22:00:00","64.811","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["419","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["420","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 21:00:00","64.853","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["421","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["422","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 20:00:00","65.394","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["423","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["424","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 19:00:00","64.976","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["425","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["426","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 18:00:00","66.073","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["427","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["428","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 17:00:00","66.217","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["429","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["430","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 16:00:00","66.104","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["431","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["432","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 15:00:00","66.253","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["433","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["434","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 14:00:00","65.72","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["435","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["436","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 13:00:00","65.438","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["437","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["438","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 12:00:00","64.875","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["439","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["440","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 11:00:00","64.397","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["441","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["442","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 10:00:00","64.73","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["443","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["444","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 09:00:00","65.261","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["445","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["446","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 08:00:00","63.816","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["447","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["448","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 07:00:00","62.281","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["449","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["450","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 06:00:00","63.143","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["451","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["452","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 05:00:00","62.961","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["453","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["454","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 04:00:00","62.264","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["455","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["456","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 03:00:00","62.695","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["457","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["458","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 02:00:00","63.405","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["459","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["460","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 01:00:00","64.13","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["461","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["462","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-16 00:00:00","64.844","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["463","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["464","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 23:00:00","64.354","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["465","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["466","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 22:00:00","64.365","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["467","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["468","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 21:00:00","63.623","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["469","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["470","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 20:00:00","63.781","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["471","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["472","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 19:00:00","63.968","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["473","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["474","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 18:00:00","68.299","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["475","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["476","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 17:00:00","66.99","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["477","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["478","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 16:00:00","65.353","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["479","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["480","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 15:00:00","62.496","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["481","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["482","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 14:00:00","67.52","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["483","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["484","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 13:00:00","65.061","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["485","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["486","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 12:00:00","64.551","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["487","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["488","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 11:00:00","64.899","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["489","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["490","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 10:00:00","64.491","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["491","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["492","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 09:00:00","63.319","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["493","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["494","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 08:00:00","62.686","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["495","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["496","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 07:00:00","64.537","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["497","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["498","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 06:00:00","64.965","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["499","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["500","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 05:00:00","64.892","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["501","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["502","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 04:00:00","64.8","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["503","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["504","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 03:00:00","64.692","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["505","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["506","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 02:00:00","64.721","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["507","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["508","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 01:00:00","64.737","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["509","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["510","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-15 00:00:00","64.563","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["511","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["512","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 23:00:00","65.098","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["513","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["514","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 22:00:00","65.471","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["515","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["516","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 21:00:00","65.334","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["517","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["518","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 20:00:00","66.24","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["519","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["520","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 19:00:00","66.717","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["521","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["522","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 18:00:00","66.45","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["523","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["524","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 17:00:00","66.464","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["525","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["526","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 16:00:00","66.618","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["527","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["528","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 15:00:00","68.299","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["529","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["530","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 14:00:00","69.086","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["531","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["532","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 13:00:00","68.929","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["533","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["534","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 12:00:00","68.957","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["535","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["536","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 11:00:00","69.006","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["537","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["538","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 10:00:00","66.966","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["539","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["540","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 09:00:00","63.928","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["541","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["542","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 08:00:00","62.22","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["543","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["544","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 07:00:00","63.794","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["545","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["546","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 06:00:00","64.381","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["547","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["548","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 05:00:00","64.424","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["549","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["550","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 04:00:00","64.418","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["551","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["552","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 03:00:00","64.494","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["553","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["554","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 02:00:00","64.4","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["555","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["556","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 01:00:00","64.511","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["557","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["558","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-14 00:00:00","64.671","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["559","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["560","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 23:00:00","63.729","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["561","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["562","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 22:00:00","63.826","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["563","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["564","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 21:00:00","64.891","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["565","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["566","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 20:00:00","64.647","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["567","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["568","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 19:00:00","64.245","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["569","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["570","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 18:00:00","64.062","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["571","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["572","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 17:00:00","64.121","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["573","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["574","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 16:00:00","64.202","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["575","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["576","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 15:00:00","64.547","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["577","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["578","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 14:00:00","65.891","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["579","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["580","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 13:00:00","65.615","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["581","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["582","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 12:00:00","64.987","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["583","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["584","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 11:00:00","66.218","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["585","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["586","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 10:00:00","65.458","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["587","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["588","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 09:00:00","64.501","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["589","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["590","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 08:00:00","64.286","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["591","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["592","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 07:00:00","62.482","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["593","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["594","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 06:00:00","63.043","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["595","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["596","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 05:00:00","63.508","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["597","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["598","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 04:00:00","63.316","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["599","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["600","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 03:00:00","63.917","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["601","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["602","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 02:00:00","64.336","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["603","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["604","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 01:00:00","64.625","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["605","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["606","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-13 00:00:00","64.262","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["607","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["608","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 23:00:00","64.092","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["609","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["610","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 22:00:00","64.541","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["611","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["612","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 21:00:00","64.661","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["613","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["614","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 20:00:00","64.437","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["615","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["616","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 19:00:00","63.98","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["617","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["618","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 18:00:00","64.289","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["619","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["620","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 17:00:00","64.641","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["621","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["622","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 16:00:00","65.351","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["623","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["624","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 15:00:00","66.486","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["625","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["626","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 14:00:00","64.653","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["627","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["628","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 13:00:00","62.637","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["629","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["630","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 12:00:00","63.068","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["631","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["632","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 11:00:00","64.985","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["633","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["634","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 10:00:00","64.023","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["635","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["636","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 09:00:00","65.3","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["637","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["638","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 08:00:00","63.869","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["639","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["640","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 07:00:00","62.202","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["641","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["642","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 06:00:00","63.802","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["643","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["644","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 05:00:00","66.032","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["645","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["646","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 04:00:00","66.131","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["647","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["648","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 03:00:00","65.43","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["649","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["650","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 02:00:00","65.942","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["651","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["652","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 01:00:00","66.806","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["653","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["654","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-12 00:00:00","66.606","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["655","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["656","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 23:00:00","66.13","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["657","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["658","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 22:00:00","65.903","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["659","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["660","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 21:00:00","64.803","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["661","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["662","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 20:00:00","65.314","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["663","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["664","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 19:00:00","63.521","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["665","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["666","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 18:00:00","65.312","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["667","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["668","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 17:00:00","63.147","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["669","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["670","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 16:00:00","65.971","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["671","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["672","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 15:00:00","65.2","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["673","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["674","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 14:00:00","65.32","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["675","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["676","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 13:00:00","64.573","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["677","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["678","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 12:00:00","63.177","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["679","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["680","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 11:00:00","63.781","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["681","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["682","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 10:00:00","62.686","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["683","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["684","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 09:00:00","63.946","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["685","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["686","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 08:00:00","64.637","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["687","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["688","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 07:00:00","63.37","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["689","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["690","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 06:00:00","63.929","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["691","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["692","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 05:00:00","64.388","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["693","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["694","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 04:00:00","64.76","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["695","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["696","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 03:00:00","64.697","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["697","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["698","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 02:00:00","64.715","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["699","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["700","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 01:00:00","66.306","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["701","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["702","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-11 00:00:00","65.292","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["703","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["704","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 23:00:00","64.665","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["705","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["706","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 22:00:00","62.445","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["707","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["708","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 21:00:00","63.209","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["709","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["710","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 20:00:00","63.841","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["711","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["712","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 19:00:00","64.156","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["713","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["714","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 18:00:00","62.032","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["715","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["716","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 17:00:00","61.466","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["717","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["718","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 16:00:00","62.816","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["719","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["720","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 15:00:00","59.06","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["721","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["722","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 14:00:00","63.615","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["723","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["724","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 13:00:00","64.621","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["725","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["726","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 12:00:00","64.733","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["727","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["728","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 11:00:00","64.558","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["729","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["730","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 10:00:00","64.53","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["731","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["732","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 09:00:00","63.927","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["733","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["734","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 08:00:00","63.071","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["735","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["736","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 07:00:00","64.404","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["737","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["738","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 06:00:00","64.333","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["739","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["740","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 05:00:00","64.467","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["741","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["742","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 04:00:00","64.567","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["743","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["744","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 03:00:00","64.715","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["745","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["746","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 02:00:00","64.549","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["747","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["748","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 01:00:00","63.836","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["749","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["750","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-10 00:00:00","63.334","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["751","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["752","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 23:00:00","63.123","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["753","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["754","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 22:00:00","63.581","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["755","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["756","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 21:00:00","64.592","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["757","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["758","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 20:00:00","64.921","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["759","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["760","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 19:00:00","63.521","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["761","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["762","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 18:00:00","64.368","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["763","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["764","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 17:00:00","64.804","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["765","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["766","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 16:00:00","65.333","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["767","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["768","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 15:00:00","65.626","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["769","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["770","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 14:00:00","65.601","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["771","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["772","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 13:00:00","65.629","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["773","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["774","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 12:00:00","65.918","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["775","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["776","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 11:00:00","65.624","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["777","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["778","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 10:00:00","65.832","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["779","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["780","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 09:00:00","65.264","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["781","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["782","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 08:00:00","65.417","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["783","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["784","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 07:00:00","65.62","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["785","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["786","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 06:00:00","65.635","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["787","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["788","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 05:00:00","65.962","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["789","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["790","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 04:00:00","65.98","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["791","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["792","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 03:00:00","65.806","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["793","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["794","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 02:00:00","65.803","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["795","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["796","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 01:00:00","65.745","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["797","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["798","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-09 00:00:00","65.547","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["799","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["800","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 23:00:00","65.563","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["801","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["802","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 22:00:00","65.48","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["803","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["804","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 21:00:00","65.592","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["805","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["806","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 20:00:00","65.494","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["807","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["808","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 19:00:00","65.782","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["809","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["810","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 18:00:00","65.63","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["811","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["812","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 17:00:00","65.74","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["813","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["814","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 16:00:00","65.453","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["815","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["816","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 15:00:00","65.577","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["817","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["818","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 14:00:00","65.612","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["819","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["820","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 13:00:00","65.683","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["821","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["822","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 12:00:00","66.775","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["823","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["824","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 11:00:00","66.839","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["825","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["826","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 10:00:00","65.579","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["827","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["828","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 09:00:00","65.224","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["829","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["830","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 08:00:00","65.379","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["831","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["832","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 07:00:00","65.251","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["833","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["834","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 06:00:00","65.27","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["835","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["836","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 05:00:00","65.783","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["837","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["838","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 04:00:00","65.779","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["839","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["840","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 03:00:00","66.541","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["841","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["842","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 02:00:00","67.676","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["843","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["844","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 01:00:00","67.424","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["845","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["846","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-08 00:00:00","66.758","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["847","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["848","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 23:00:00","65.746","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["849","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["850","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 22:00:00","65.844","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["851","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["852","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 21:00:00","66.421","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["853","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["854","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 20:00:00","68.198","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["855","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["856","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 19:00:00","67.115","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["857","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["858","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 18:00:00","66.186","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["859","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["860","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 17:00:00","67.822","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["861","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["862","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 16:00:00","67.12","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["863","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["864","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 15:00:00","66.513","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["865","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["866","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 14:00:00","65.777","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["867","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["868","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 13:00:00","65.876","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["869","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["870","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 12:00:00","65.894","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["871","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["872","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 11:00:00","65.743","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["873","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["874","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 10:00:00","65.486","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["875","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["876","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 09:00:00","65.688","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["877","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["878","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 08:00:00","67.237","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["879","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["880","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 07:00:00","63.762","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["881","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["882","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 06:00:00","64.305","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["883","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["884","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 05:00:00","65.134","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["885","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["886","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 04:00:00","65.172","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["887","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["888","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 03:00:00","65.387","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["889","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["890","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 02:00:00","65.165","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["891","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["892","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 01:00:00","65.135","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["893","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["894","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-07 00:00:00","65.188","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["895","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["896","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 23:00:00","65.337","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["897","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["898","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 22:00:00","65.262","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["899","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["900","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 21:00:00","65.281","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["901","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["902","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 20:00:00","65.032","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["903","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["904","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 19:00:00","64.983","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["905","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["906","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 18:00:00","65.333","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["907","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["908","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 17:00:00","65.271","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["909","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["910","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 16:00:00","65.007","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["911","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["912","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 15:00:00","65.034","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["913","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["914","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 14:00:00","66.005","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["915","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["916","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 13:00:00","66.075","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["917","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["918","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 12:00:00","64.924","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["919","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["920","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 11:00:00","60.538","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["921","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["922","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 10:00:00","66.308","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["923","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["924","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 09:00:00","65.795","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["925","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["926","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 08:00:00","64.87","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["927","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["928","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 07:00:00","65.563","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["929","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["930","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 06:00:00","65.66","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["931","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["932","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 05:00:00","65.773","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["933","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["934","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 04:00:00","65.804","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["935","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["936","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 03:00:00","65.601","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["937","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["938","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 02:00:00","65.605","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["939","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["940","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 01:00:00","65.539","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["941","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["942","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-06 00:00:00","65.571","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["943","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["944","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 23:00:00","65.433","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["945","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["946","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 22:00:00","65.222","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["947","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["948","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 21:00:00","65.842","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["949","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["950","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 20:00:00","66.558","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["951","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["952","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 19:00:00","65.941","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["953","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["954","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 18:00:00","66.316","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["955","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["956","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 17:00:00","66.214","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["957","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["958","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 16:00:00","66.732","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["959","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["960","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 15:00:00","66.687","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["961","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["962","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 14:00:00","66.502","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["963","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["964","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 13:00:00","66.967","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["965","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["966","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 12:00:00","66.893","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["967","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["968","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 11:00:00","66.104","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["969","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["970","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 10:00:00","67.191","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["971","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["972","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 09:00:00","66.943","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["973","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["974","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 08:00:00","66.989","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["975","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["976","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 07:00:00","65.713","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["977","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["978","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 06:00:00","65.379","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["979","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["980","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 05:00:00","65.534","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["981","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["982","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 04:00:00","67.426","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["983","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["984","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 03:00:00","67.14","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["985","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["986","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 02:00:00","67.207","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["987","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["988","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 01:00:00","65.714","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["989","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["990","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-05 00:00:00","65.727","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["991","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["992","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 23:00:00","66.067","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["993","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["994","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 22:00:00","67.278","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["995","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["996","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 21:00:00","67.583","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["997","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["998","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 20:00:00","66.746","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["999","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1000","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 19:00:00","66.299","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1001","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1002","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 18:00:00","66.062","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1003","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1004","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 17:00:00","66.974","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1005","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1006","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 16:00:00","66.245","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1007","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1008","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 15:00:00","66.592","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1009","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1010","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 14:00:00","66.45","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1011","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1012","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 13:00:00","66.174","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1013","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1014","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 12:00:00","65.173","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1015","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1016","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 11:00:00","65.85","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1017","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1018","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 10:00:00","65.716","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1019","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1020","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 09:00:00","66.26","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1021","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1022","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 08:00:00","66.081","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1023","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1024","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 07:00:00","62.731","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1025","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1026","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 06:00:00","62.873","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1027","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1028","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 05:00:00","64.774","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1029","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1030","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 04:00:00","64.768","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1031","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1032","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 03:00:00","64.851","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1033","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1034","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 02:00:00","65.059","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1035","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1036","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 01:00:00","65.793","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1037","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1038","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-04 00:00:00","66.427","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1039","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1040","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 23:00:00","66.478","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1041","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1042","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 22:00:00","65.582","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1043","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1044","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 21:00:00","64.804","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1045","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1046","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 20:00:00","65.458","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1047","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1048","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 19:00:00","66.129","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1049","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1050","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 18:00:00","66.133","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1051","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1052","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 17:00:00","66.178","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1053","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1054","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 16:00:00","65.936","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1055","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1056","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 15:00:00","66.094","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1057","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1058","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 14:00:00","65.003","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1059","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1060","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 13:00:00","64.749","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1061","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1062","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 12:00:00","63.8","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1063","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1064","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 11:00:00","63.95","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1065","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1066","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 10:00:00","64.68","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1067","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1068","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 09:00:00","65.047","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1069","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1070","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 08:00:00","65.102","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1071","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1072","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 07:00:00","63.804","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1073","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1074","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 06:00:00","63.362","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1075","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1076","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 05:00:00","65.234","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1077","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1078","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 04:00:00","65.207","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1079","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1080","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 03:00:00","65.193","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1081","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1082","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 02:00:00","65.027","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1083","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1084","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 01:00:00","65.174","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1085","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1086","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-03 00:00:00","65.399","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1087","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1088","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 23:00:00","66.08","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1089","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1090","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 22:00:00","66.378","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1091","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1092","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 21:00:00","65.75","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1093","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1094","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 20:00:00","66.129","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1095","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1096","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 19:00:00","65.704","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1097","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1098","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 18:00:00","65.355","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1099","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1100","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 17:00:00","64.961","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1101","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1102","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 16:00:00","64.888","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1103","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1104","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 15:00:00","66.695","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1105","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1106","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 14:00:00","66.563","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1107","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1108","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 13:00:00","66.608","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1109","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1110","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 12:00:00","67.317","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1111","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1112","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 11:00:00","66.962","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1113","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1114","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 10:00:00","66.093","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1115","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1116","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 09:00:00","64.713","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1117","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1118","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 08:00:00","63.157","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1119","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1120","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 07:00:00","63.032","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1121","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1122","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 06:00:00","63.795","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1123","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1124","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 05:00:00","65.908","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1125","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1126","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 04:00:00","66.116","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1127","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1128","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 03:00:00","66.555","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1129","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1130","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 02:00:00","66.859","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1131","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1132","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 01:00:00","66.719","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1133","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1134","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-02 00:00:00","65.749","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1135","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1136","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 23:00:00","64.519","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1137","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1138","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 22:00:00","65.095","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1139","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1140","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 21:00:00","66.262","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1141","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1142","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 20:00:00","67.214","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1143","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1144","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 19:00:00","66.487","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1145","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1146","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 18:00:00","66.69","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1147","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1148","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 17:00:00","66.584","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1149","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1150","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 16:00:00","66.51","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1151","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1152","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 15:00:00","67.992","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1153","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1154","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 14:00:00","69.995","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1155","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1156","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 13:00:00","71.117","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1157","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1158","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 12:00:00","66.864","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1159","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1160","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 11:00:00","60.986","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1161","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1162","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 10:00:00","76.577","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1163","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1164","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 09:00:00","73.119","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1165","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 08:00:00","25.454","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1166","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 08:00:00","71.863","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1167","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 07:00:00","24.959","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1168","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1169","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 06:00:00","25.012","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1170","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1171","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 05:00:00","24.681","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1172","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1173","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 04:00:00","24.107","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1174","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1175","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 03:00:00","25.15","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1176","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1177","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 02:00:00","23.793","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1178","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1179","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 01:00:00","23.981","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1180","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1181","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 00:00:00","23.686","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1182","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-03-01 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1183","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 23:00:00","22.898","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1184","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1185","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 22:00:00","23.687","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1186","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1187","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 21:00:00","23.852","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1188","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1189","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 20:00:00","25.852","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1190","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1191","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 19:00:00","25.947","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1192","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1193","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 18:00:00","25.02","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1194","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1195","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 17:00:00","24.561","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1196","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1197","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 16:00:00","23.427","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1198","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1199","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 15:00:00","23.856","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1200","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1201","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 14:00:00","24.204","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1202","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1203","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 13:00:00","23.369","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1204","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1205","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 12:00:00","24.318","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1206","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1207","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 11:00:00","21.762","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1208","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1209","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 10:00:00","21.205","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1210","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1211","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 09:00:00","23.058","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1212","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1213","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 08:00:00","25.038","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1214","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1215","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 07:00:00","25.252","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1216","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1217","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 06:00:00","25.342","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1218","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1219","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 05:00:00","25.39","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1220","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1221","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 04:00:00","25.208","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1222","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1223","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 03:00:00","25.295","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1224","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1225","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 02:00:00","25.996","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1226","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1227","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 01:00:00","26.714","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1228","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1229","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 00:00:00","26.68","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1230","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-28 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1231","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 23:00:00","28.408","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1232","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1233","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 22:00:00","32.38","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1234","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1235","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 21:00:00","30.055","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1236","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1237","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 20:00:00","26.872","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1238","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1239","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 19:00:00","26.699","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1240","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1241","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 18:00:00","25.652","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1242","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1243","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 17:00:00","25.926","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1244","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1245","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 16:00:00","27.166","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1246","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1247","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 15:00:00","26.503","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1248","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1249","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 14:00:00","25.646","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1250","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1251","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 13:00:00","24.943","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1252","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1253","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 12:00:00","24.991","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1254","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1255","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 11:00:00","24.513","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1256","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1257","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 10:00:00","17.381","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1258","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1259","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 09:00:00","21.161","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1260","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1261","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 08:00:00","25.452","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1262","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1263","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 07:00:00","24.52","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1264","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1265","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 06:00:00","25.19","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1266","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1267","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 05:00:00","25.453","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1268","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1269","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 04:00:00","24.642","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1270","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1271","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 03:00:00","25.108","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1272","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1273","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 02:00:00","25.06","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1274","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1275","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 01:00:00","25.331","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1276","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1277","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 00:00:00","25.559","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1278","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-27 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1279","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 23:00:00","25.572","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1280","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1281","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 22:00:00","25.364","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1282","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1283","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 21:00:00","25.544","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1284","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1285","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 20:00:00","25.412","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1286","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1287","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 19:00:00","25.458","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1288","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1289","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 18:00:00","25.786","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1290","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1291","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 17:00:00","25.357","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1292","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1293","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 16:00:00","25.204","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1294","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1295","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 15:00:00","25.813","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1296","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1297","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 14:00:00","25.333","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1298","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1299","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 13:00:00","27.001","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1300","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1301","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 12:00:00","27.561","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1302","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1303","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 11:00:00","26.094","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1304","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1305","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 10:00:00","27.514","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1306","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1307","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 09:00:00","28.282","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1308","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1309","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 08:00:00","25.894","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1310","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1311","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 07:00:00","26.786","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1312","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1313","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 06:00:00","27.512","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1314","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1315","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 05:00:00","26.17","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1316","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1317","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 04:00:00","25.358","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1318","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1319","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 03:00:00","25.47","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1320","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1321","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 02:00:00","25.128","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1322","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1323","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 01:00:00","24.277","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1324","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1325","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 00:00:00","23.953","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1326","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-26 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1327","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 23:00:00","24.183","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1328","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1329","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 22:00:00","23.253","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1330","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1331","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 21:00:00","21.964","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1332","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1333","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 20:00:00","24.156","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1334","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1335","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 19:00:00","25.705","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1336","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1337","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 18:00:00","26.869","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1338","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1339","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 17:00:00","26.585","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1340","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1341","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 16:00:00","25.876","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1342","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1343","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 15:00:00","27.419","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1344","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1345","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 14:00:00","26.852","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1346","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1347","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 13:00:00","26.101","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1348","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1349","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 12:00:00","28.24","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1350","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1351","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 11:00:00","26.347","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1352","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1353","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 10:00:00","25.948","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1354","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1355","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 09:00:00","28.87","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1356","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1357","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 08:00:00","28.153","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1358","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1359","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 07:00:00","26.192","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1360","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1361","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 06:00:00","25.369","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1362","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1363","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 05:00:00","25.619","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1364","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1365","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 04:00:00","25.42","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1366","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1367","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 03:00:00","25.434","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1368","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1369","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 02:00:00","25.972","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1370","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1371","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 01:00:00","25.663","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1372","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1373","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 00:00:00","25.698","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1374","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-25 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1375","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 23:00:00","25.631","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1376","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1377","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 22:00:00","25.22","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1378","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1379","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 21:00:00","23.31","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1380","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1381","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 20:00:00","23.342","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1382","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1383","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 19:00:00","24.345","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1384","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1385","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 18:00:00","24.222","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1386","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1387","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 17:00:00","25.751","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1388","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1389","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 16:00:00","25.375","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1390","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1391","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 15:00:00","26.986","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1392","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1393","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 14:00:00","27.356","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1394","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1395","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 13:00:00","25.907","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1396","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1397","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 12:00:00","23.654","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1398","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1399","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 11:00:00","23.694","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1400","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1401","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 10:00:00","24.188","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1402","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1403","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 09:00:00","23.907","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1404","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1405","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 08:00:00","24.241","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1406","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1407","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 07:00:00","25.366","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1408","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1409","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 06:00:00","25.646","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1410","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1411","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 05:00:00","25.604","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1412","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1413","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 04:00:00","25.021","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1414","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1415","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 03:00:00","25.554","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1416","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1417","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 02:00:00","25.553","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1418","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1419","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 01:00:00","25.129","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1420","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1421","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 00:00:00","25.515","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1422","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-24 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1423","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 23:00:00","26.061","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1424","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1425","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 22:00:00","26.028","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1426","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1427","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 21:00:00","27.369","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1428","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1429","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 20:00:00","29.799","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1430","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1431","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 19:00:00","28.022","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1432","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1433","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 18:00:00","25.813","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1434","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1435","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 17:00:00","25.477","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1436","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1437","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 16:00:00","25.68","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1438","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1439","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 15:00:00","25.464","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1440","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1441","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 14:00:00","25.659","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1442","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1443","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 13:00:00","26.092","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1444","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1445","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 12:00:00","24.809","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1446","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1447","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 11:00:00","21.885","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1448","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1449","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 10:00:00","22.292","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1450","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1451","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 09:00:00","23.875","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1452","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1453","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 08:00:00","25.603","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1454","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1455","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 07:00:00","25.136","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1456","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1457","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 06:00:00","25.057","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1458","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1459","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 05:00:00","26.076","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1460","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1461","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 04:00:00","26.06","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1462","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1463","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 03:00:00","25.496","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1464","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1465","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 02:00:00","25.076","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1466","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1467","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 01:00:00","25.174","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1468","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1469","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 00:00:00","25.577","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1470","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-23 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1471","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 23:00:00","25.977","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1472","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1473","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 22:00:00","26.563","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1474","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1475","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 21:00:00","25.776","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1476","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1477","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 20:00:00","26.035","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1478","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1479","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 19:00:00","26.092","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1480","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1481","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 18:00:00","25.812","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1482","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1483","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 17:00:00","24.947","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1484","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1485","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 16:00:00","26.026","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1486","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1487","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 15:00:00","26.132","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1488","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1489","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 14:00:00","26.187","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1490","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1491","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 13:00:00","25.778","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1492","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1493","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 12:00:00","25.835","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1494","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1495","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 11:00:00","27.811","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1496","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1497","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 10:00:00","28.472","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1498","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1499","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 09:00:00","27.345","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1500","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1501","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 08:00:00","26.161","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1502","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1503","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 07:00:00","25.692","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1504","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1505","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 06:00:00","25.735","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1506","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1507","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 05:00:00","25.627","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1508","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1509","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 04:00:00","25.462","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1510","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1511","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 03:00:00","25.47","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1512","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1513","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 02:00:00","24.892","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1514","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1515","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 01:00:00","24.938","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1516","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1517","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 00:00:00","25.448","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1518","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-22 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1519","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 23:00:00","24.784","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1520","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1521","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 22:00:00","23.873","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1522","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1523","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 21:00:00","24.365","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1524","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1525","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 20:00:00","26.838","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1526","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1527","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 19:00:00","28.747","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1528","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1529","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 18:00:00","26.377","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1530","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1531","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 17:00:00","23.033","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1532","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1533","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 16:00:00","25.374","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1534","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1535","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 15:00:00","25.599","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1536","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1537","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 14:00:00","26.587","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1538","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1539","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 13:00:00","27.917","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1540","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1541","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 12:00:00","26.849","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1542","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1543","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 11:00:00","27.326","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1544","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1545","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 10:00:00","31.801","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1546","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1547","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 09:00:00","29.331","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1548","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1549","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 08:00:00","27.092","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1550","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1551","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 07:00:00","24.121","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1552","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1553","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 06:00:00","24.221","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1554","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1555","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 05:00:00","24.601","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1556","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1557","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 04:00:00","23.749","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1558","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1559","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 03:00:00","24.027","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1560","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1561","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 02:00:00","24.627","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1562","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1563","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 01:00:00","23.416","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1564","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1565","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 00:00:00","24.203","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1566","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-21 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1567","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 23:00:00","25.942","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1568","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1569","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 22:00:00","25.807","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1570","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1571","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 21:00:00","26.181","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1572","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1573","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 20:00:00","26.185","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1574","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1575","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 19:00:00","25.355","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1576","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1577","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 18:00:00","25.319","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1578","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1579","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 17:00:00","25.429","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1580","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1581","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 16:00:00","26.452","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1582","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1583","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 15:00:00","26.116","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1584","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1585","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 14:00:00","25.581","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1586","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1587","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 13:00:00","25.158","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1588","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1589","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 12:00:00","24.957","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1590","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1591","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 11:00:00","25.086","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1592","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1593","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 10:00:00","23.054","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1594","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1595","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 09:00:00","23.253","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1596","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1597","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 08:00:00","24.84","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1598","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1599","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 07:00:00","25.729","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1600","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1601","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 06:00:00","25.684","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1602","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1603","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 05:00:00","25.623","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1604","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1605","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 04:00:00","25.972","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1606","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1607","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 03:00:00","25.836","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1608","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1609","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 02:00:00","25.599","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1610","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1611","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 01:00:00","25.678","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1612","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1613","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 00:00:00","25.558","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1614","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-20 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1615","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 23:00:00","25.037","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1616","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1617","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 22:00:00","28.563","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1618","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1619","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 21:00:00","29.928","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1620","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1621","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 20:00:00","29.667","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1622","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1623","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 19:00:00","27.156","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1624","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1625","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 18:00:00","25.876","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1626","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1627","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 17:00:00","25.953","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1628","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1629","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 16:00:00","25.839","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1630","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1631","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 15:00:00","27.221","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1632","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1633","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 14:00:00","26.294","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1634","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1635","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 13:00:00","25.394","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1636","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1637","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 12:00:00","24.245","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1638","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1639","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 11:00:00","23.779","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1640","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1641","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 10:00:00","22.168","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1642","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1643","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 09:00:00","21.238","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1644","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1645","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 08:00:00","25.342","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1646","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1647","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 07:00:00","24.864","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1648","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1649","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 06:00:00","25.674","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1650","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1651","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 05:00:00","25.968","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1652","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1653","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 04:00:00","25.755","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1654","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1655","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 03:00:00","25.816","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1656","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1657","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 02:00:00","26.021","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1658","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1659","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 01:00:00","25.692","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1660","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1661","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 00:00:00","26.032","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1662","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-19 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1663","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 23:00:00","26.534","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1664","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1665","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 22:00:00","25.967","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1666","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1667","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 21:00:00","25.831","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1668","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1669","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 20:00:00","25.711","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1670","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1671","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 19:00:00","25.817","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1672","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1673","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 18:00:00","26.229","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1674","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1675","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 17:00:00","26.075","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1676","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1677","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 16:00:00","25.944","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1678","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1679","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 15:00:00","25.668","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1680","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1681","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 14:00:00","25.989","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1682","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1683","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 13:00:00","25.783","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1684","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1685","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 12:00:00","28.621","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1686","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1687","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 11:00:00","28.017","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1688","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1689","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 10:00:00","26.346","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1690","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1691","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 09:00:00","24.062","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1692","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1693","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 08:00:00","22.17","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1694","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1695","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 07:00:00","23.548","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1696","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1697","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 06:00:00","25.606","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1698","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1699","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 05:00:00","25.846","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1700","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1701","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 04:00:00","25.839","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1702","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1703","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 03:00:00","24.536","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1704","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1705","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 02:00:00","24.58","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1706","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1707","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 01:00:00","25.343","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1708","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1709","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 00:00:00","24.39","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1710","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-18 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1711","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 23:00:00","23.687","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1712","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1713","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 22:00:00","24.082","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1714","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1715","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 21:00:00","25.259","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1716","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1717","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 20:00:00","25.96","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1718","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1719","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 19:00:00","25.675","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1720","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1721","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 18:00:00","29.834","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1722","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1723","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 17:00:00","33.299","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1724","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1725","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 16:00:00","30.77","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1726","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1727","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 15:00:00","27.677","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1728","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1729","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 14:00:00","28.379","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1730","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1731","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 13:00:00","27.54","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1732","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1733","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 12:00:00","26.963","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1734","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1735","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 11:00:00","27.954","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1736","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1737","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 10:00:00","26.8","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1738","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1739","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 09:00:00","26.231","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1740","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1741","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 08:00:00","26.218","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1742","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1743","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 07:00:00","25.456","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1744","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1745","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 06:00:00","24.949","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1746","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1747","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 05:00:00","24.777","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1748","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1749","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 04:00:00","24.736","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1750","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1751","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 03:00:00","25.604","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1752","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1753","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 02:00:00","24.535","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1754","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1755","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 01:00:00","24.516","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1756","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1757","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 00:00:00","25.081","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1758","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-17 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1759","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 23:00:00","22.825","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1760","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1761","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 22:00:00","24.249","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1762","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1763","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 21:00:00","25.341","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1764","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1765","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 20:00:00","22.453","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1766","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1767","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 19:00:00","23.202","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1768","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1769","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 18:00:00","25.178","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1770","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1771","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 17:00:00","26.362","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1772","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1773","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 16:00:00","26.604","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1774","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1775","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 15:00:00","26.554","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1776","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1777","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 14:00:00","27.139","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1778","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1779","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 13:00:00","26.051","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1780","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1781","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 12:00:00","25.876","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1782","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1783","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 11:00:00","22.778","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1784","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1785","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 10:00:00","23.423","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1786","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1787","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 09:00:00","24.234","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1788","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1789","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 08:00:00","25.727","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1790","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1791","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 07:00:00","25.667","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1792","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1793","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 06:00:00","25.317","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1794","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1795","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 05:00:00","25.641","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1796","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1797","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 04:00:00","25.3","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1798","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1799","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 03:00:00","25.698","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1800","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1801","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 02:00:00","25.283","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1802","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1803","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 01:00:00","25.482","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1804","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1805","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 00:00:00","25.295","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1806","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-16 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1807","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 23:00:00","27.792","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1808","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1809","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 22:00:00","29.066","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1810","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1811","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 21:00:00","28.323","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1812","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1813","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 20:00:00","28.155","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1814","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1815","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 19:00:00","27.258","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1816","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1817","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 18:00:00","26.103","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1818","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1819","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 17:00:00","29.312","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1820","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1821","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 16:00:00","33.322","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1822","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1823","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 15:00:00","33.065","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1824","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1825","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 14:00:00","25.306","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1826","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1827","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 13:00:00","25.668","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1828","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1829","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 12:00:00","25.305","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1830","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1831","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 11:00:00","20.859","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1832","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1833","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 10:00:00","17.606","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1834","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1835","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 09:00:00","23.022","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1836","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1837","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 08:00:00","25.416","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1838","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1839","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 07:00:00","26.433","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1840","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1841","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 06:00:00","26.204","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1842","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1843","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 05:00:00","26.272","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1844","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1845","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 04:00:00","25.702","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1846","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1847","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 03:00:00","25.499","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1848","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1849","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 02:00:00","25.122","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1850","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1851","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 01:00:00","24.997","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1852","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1853","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 00:00:00","24.503","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1854","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-15 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1855","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 23:00:00","25.621","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1856","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1857","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 22:00:00","26.96","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1858","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1859","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 21:00:00","26.322","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1860","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1861","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 20:00:00","25.585","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1862","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1863","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 19:00:00","24.663","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1864","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1865","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 18:00:00","25.295","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1866","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1867","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 17:00:00","25.497","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1868","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1869","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 16:00:00","25.487","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1870","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1871","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 15:00:00","24.655","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1872","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1873","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 14:00:00","25.357","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1874","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1875","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 13:00:00","25.925","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1876","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1877","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 12:00:00","26.114","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1878","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1879","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 11:00:00","25.888","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1880","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1881","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 10:00:00","28.311","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1882","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1883","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 09:00:00","27.627","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1884","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1885","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 08:00:00","26.209","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1886","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1887","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 07:00:00","26.106","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1888","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1889","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 06:00:00","26.872","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1890","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1891","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 05:00:00","25.919","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1892","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1893","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 04:00:00","26.013","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1894","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1895","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 03:00:00","26.366","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1896","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1897","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 02:00:00","26.027","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1898","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1899","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 01:00:00","27.683","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1900","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1901","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 00:00:00","27.136","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1902","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-14 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1903","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 23:00:00","25.533","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1904","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1905","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 22:00:00","22.05","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1906","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1907","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 21:00:00","21.787","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1908","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1909","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 20:00:00","25.145","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1910","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1911","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 19:00:00","25.451","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1912","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1913","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 18:00:00","25.372","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1914","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1915","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 17:00:00","25.317","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1916","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1917","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 16:00:00","27.239","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1918","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1919","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 15:00:00","28.49","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1920","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1921","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 14:00:00","27.779","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1922","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1923","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 13:00:00","27.742","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1924","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1925","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 12:00:00","25.396","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1926","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1927","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 11:00:00","25.428","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1928","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1929","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 10:00:00","25.764","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1930","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1931","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 09:00:00","25.324","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1932","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1933","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 08:00:00","25.487","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1934","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1935","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 07:00:00","25.236","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1936","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1937","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 06:00:00","24.561","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1938","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1939","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 05:00:00","25.277","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1940","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1941","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 04:00:00","25.686","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1942","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1943","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 03:00:00","24.676","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1944","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1945","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 02:00:00","24.977","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1946","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1947","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 01:00:00","24.912","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1948","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1949","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 00:00:00","23.672","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1950","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-13 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1951","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 23:00:00","23.757","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1952","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1953","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 22:00:00","24.046","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1954","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1955","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 21:00:00","24.168","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1956","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1957","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 20:00:00","25.913","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1958","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1959","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 19:00:00","25.166","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1960","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1961","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 18:00:00","24.771","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1962","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1963","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 17:00:00","25.608","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1964","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1965","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 16:00:00","25.672","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1966","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1967","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 15:00:00","24.852","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1968","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1969","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 14:00:00","24.188","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1970","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1971","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 13:00:00","24.87","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1972","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1973","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 12:00:00","23.647","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1974","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1975","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 11:00:00","23.827","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1976","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1977","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 10:00:00","24.439","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1978","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1979","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 09:00:00","23.86","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1980","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1981","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 08:00:00","25.279","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1982","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1983","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 07:00:00","25.375","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1984","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1985","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 06:00:00","25.071","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1986","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1987","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 05:00:00","25.566","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1988","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1989","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 04:00:00","25.24","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1990","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1991","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 03:00:00","24.538","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1992","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1993","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 02:00:00","25.324","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1994","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1995","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 01:00:00","25.613","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1996","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1997","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 00:00:00","27.769","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1998","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-12 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["1999","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 23:00:00","28.445","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2000","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2001","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 22:00:00","27.313","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2002","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2003","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 21:00:00","28.136","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2004","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2005","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 20:00:00","25.879","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2006","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2007","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 19:00:00","25.108","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2008","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2009","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 18:00:00","25.746","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2010","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2011","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 17:00:00","25.878","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2012","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2013","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 16:00:00","26.172","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2014","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2015","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 15:00:00","25.654","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2016","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2017","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 14:00:00","25.462","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2018","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2019","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 13:00:00","26.103","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2020","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2021","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 12:00:00","22.928","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2022","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2023","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 11:00:00","20.587","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2024","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2025","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 10:00:00","22.648","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2026","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2027","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 09:00:00","23.947","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2028","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2029","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 08:00:00","24.924","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2030","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2031","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 07:00:00","25.205","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2032","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2033","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 06:00:00","25.66","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2034","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2035","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 05:00:00","25.529","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2036","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2037","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 04:00:00","25.693","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2038","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2039","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 03:00:00","25.499","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2040","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2041","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 02:00:00","25.13","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2042","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2043","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 01:00:00","25.284","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2044","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2045","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 00:00:00","25.146","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2046","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-11 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2047","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 23:00:00","24.675","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2048","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2049","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 22:00:00","24.763","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2050","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2051","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 21:00:00","25.099","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2052","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2053","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 20:00:00","25.517","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2054","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2055","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 19:00:00","25.521","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2056","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2057","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 18:00:00","25.888","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2058","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2059","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 17:00:00","26.755","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2060","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2061","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 16:00:00","26.179","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2062","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2063","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 15:00:00","25.847","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2064","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2065","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 14:00:00","26.014","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2066","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2067","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 13:00:00","25.731","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2068","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2069","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 12:00:00","25.603","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2070","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2071","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 11:00:00","28.612","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2072","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2073","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 10:00:00","27.795","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2074","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2075","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 09:00:00","26.303","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2076","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2077","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 08:00:00","26.694","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2078","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2079","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 07:00:00","26.154","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2080","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2081","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 06:00:00","26.127","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2082","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2083","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 05:00:00","25.634","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2084","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2085","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 04:00:00","25.661","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2086","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2087","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 03:00:00","25.38","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2088","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2089","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 02:00:00","24.134","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2090","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2091","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 01:00:00","24.381","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2092","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2093","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 00:00:00","24.89","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2094","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-10 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2095","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 23:00:00","21.914","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2096","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2097","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 22:00:00","22.226","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2098","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2099","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 21:00:00","23.668","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2100","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2101","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 20:00:00","25.544","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2102","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2103","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 19:00:00","25.862","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2104","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2105","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 18:00:00","25.861","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2106","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2107","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 17:00:00","26.646","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2108","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2109","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 16:00:00","26.431","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2110","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2111","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 15:00:00","25.891","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2112","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2113","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 14:00:00","26.824","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2114","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2115","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 13:00:00","26.7","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2116","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2117","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 12:00:00","25.939","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2118","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2119","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 11:00:00","28.105","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2120","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2121","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 10:00:00","29.853","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2122","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2123","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 09:00:00","27.929","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2124","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2125","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 08:00:00","25.183","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2126","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2127","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 07:00:00","24.177","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2128","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2129","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 06:00:00","26.55","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2130","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2131","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 05:00:00","25.402","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2132","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2133","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 04:00:00","24.569","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2134","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2135","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 03:00:00","24.78","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2136","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2137","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 02:00:00","27.289","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2138","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2139","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 01:00:00","30.239","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2140","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2141","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 00:00:00","28.282","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2142","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-09 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2143","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 23:00:00","23.571","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2144","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2145","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 22:00:00","19.706","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2146","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2147","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 21:00:00","22.254","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2148","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2149","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 20:00:00","25.881","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2150","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2151","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 19:00:00","26.044","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2152","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2153","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 18:00:00","25.339","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2154","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2155","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 17:00:00","25.544","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2156","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2157","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 16:00:00","26.555","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2158","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2159","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 15:00:00","25.237","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2160","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2161","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 14:00:00","24.43","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2162","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2163","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 13:00:00","19.553","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2164","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2165","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 12:00:00","17.561","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2166","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2167","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 11:00:00","18.83","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2168","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2169","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 10:00:00","23.448","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2170","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2171","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 09:00:00","24.06","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2172","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2173","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 08:00:00","25.384","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2174","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2175","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 07:00:00","26.09","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2176","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2177","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 06:00:00","25.753","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2178","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2179","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 05:00:00","25.593","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2180","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2181","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 04:00:00","25.446","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2182","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2183","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 03:00:00","24.748","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2184","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2185","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 02:00:00","25.571","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2186","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2187","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 01:00:00","25.942","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2188","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2189","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 00:00:00","25.432","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2190","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-08 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2191","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 23:00:00","25.894","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2192","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2193","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 22:00:00","27.971","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2194","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2195","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 21:00:00","28.121","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2196","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2197","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 20:00:00","27.605","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2198","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2199","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 19:00:00","26.301","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2200","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2201","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 18:00:00","25.977","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2202","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2203","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 17:00:00","25.725","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2204","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2205","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 16:00:00","25.453","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2206","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2207","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 15:00:00","25.659","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2208","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2209","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 14:00:00","25.895","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2210","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2211","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 13:00:00","24.121","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2212","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2213","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 12:00:00","23.461","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2214","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2215","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 11:00:00","23.748","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2216","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2217","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 10:00:00","23.422","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2218","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2219","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 09:00:00","24.844","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2220","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2221","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 08:00:00","24.82","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2222","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2223","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 07:00:00","25.313","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2224","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2225","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 06:00:00","26.242","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2226","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2227","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 05:00:00","26.267","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2228","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2229","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 04:00:00","26.037","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2230","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2231","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 03:00:00","26.053","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2232","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2233","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 02:00:00","26.248","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2234","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2235","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 01:00:00","25.169","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2236","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2237","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 00:00:00","25.158","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2238","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-07 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2239","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 23:00:00","24.976","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2240","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2241","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 22:00:00","25.411","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2242","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2243","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 21:00:00","26.398","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2244","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2245","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 20:00:00","25.916","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2246","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2247","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 19:00:00","25.476","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2248","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2249","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 18:00:00","26.073","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2250","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2251","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 17:00:00","25.045","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2252","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2253","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 16:00:00","25.781","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2254","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2255","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 15:00:00","25.901","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2256","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2257","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 14:00:00","24.702","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2258","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2259","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 13:00:00","25.369","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2260","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2261","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 12:00:00","26.174","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2262","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2263","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 11:00:00","24.787","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2264","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2265","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 10:00:00","25.855","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2266","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2267","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 09:00:00","26.539","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2268","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2269","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 08:00:00","26.107","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2270","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2271","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 07:00:00","25.764","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2272","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2273","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 06:00:00","26.36","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2274","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2275","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 05:00:00","25.883","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2276","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2277","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 04:00:00","25.852","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2278","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2279","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 03:00:00","25.025","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2280","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2281","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 02:00:00","25.088","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2282","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2283","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 01:00:00","25.473","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2284","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2285","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 00:00:00","24.996","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2286","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-06 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2287","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 23:00:00","24.816","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2288","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2289","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 22:00:00","25.575","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2290","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2291","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 21:00:00","24.072","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2292","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2293","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 20:00:00","25.169","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2294","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2295","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 19:00:00","25.65","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2296","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2297","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 18:00:00","25.857","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2298","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2299","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 17:00:00","26.025","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2300","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2301","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 16:00:00","26.01","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2302","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2303","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 15:00:00","25.292","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2304","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2305","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 14:00:00","24.624","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2306","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2307","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 13:00:00","25.433","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2308","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2309","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 12:00:00","26.731","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2310","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2311","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 11:00:00","27.499","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2312","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2313","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 10:00:00","26.407","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2314","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2315","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 09:00:00","23.656","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2316","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2317","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 08:00:00","22.689","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2318","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2319","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 07:00:00","24.23","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2320","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2321","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 06:00:00","30.161","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2322","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2323","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 05:00:00","30.04","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2324","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2325","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 04:00:00","25.401","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2326","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2327","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 03:00:00","26.011","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2328","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2329","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 02:00:00","25.25","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2330","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2331","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 01:00:00","25.515","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2332","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2333","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 00:00:00","24.677","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2334","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-05 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2335","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 23:00:00","24.202","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2336","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2337","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 22:00:00","24.091","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2338","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2339","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 21:00:00","24.23","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2340","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2341","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 20:00:00","23.93","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2342","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2343","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 19:00:00","24.135","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2344","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2345","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 18:00:00","25.395","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2346","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2347","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 17:00:00","25.697","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2348","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2349","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 16:00:00","25.695","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2350","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2351","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 15:00:00","26.076","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2352","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2353","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 14:00:00","26.101","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2354","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2355","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 13:00:00","25.987","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2356","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2357","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 12:00:00","25.567","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2358","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2359","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 11:00:00","23.746","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2360","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2361","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 10:00:00","23.953","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2362","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2363","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 09:00:00","24.451","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2364","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2365","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 08:00:00","24.931","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2366","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2367","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 07:00:00","24.944","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2368","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2369","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 06:00:00","25.392","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2370","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2371","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 05:00:00","24.746","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2372","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2373","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 04:00:00","24.881","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2374","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2375","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 03:00:00","25.244","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2376","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2377","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 02:00:00","25.18","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2378","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2379","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 01:00:00","25.06","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2380","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2381","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 00:00:00","25.28","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2382","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-04 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2383","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 23:00:00","28.015","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2384","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2385","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 22:00:00","27.647","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2386","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2387","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 21:00:00","26.875","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2388","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2389","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 20:00:00","27.271","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2390","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2391","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 19:00:00","26.373","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2392","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2393","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 18:00:00","26.011","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2394","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2395","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 17:00:00","25.691","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2396","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2397","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 16:00:00","26.429","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2398","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2399","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 15:00:00","26.189","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2400","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2401","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 14:00:00","26.023","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2402","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2403","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 13:00:00","25.884","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2404","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2405","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 12:00:00","25.345","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2406","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2407","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 11:00:00","21.068","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2408","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2409","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 10:00:00","21.234","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2410","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2411","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 09:00:00","23.945","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2412","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2413","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 08:00:00","25.974","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2414","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2415","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 07:00:00","26.194","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2416","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2417","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 06:00:00","26.136","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2418","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2419","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 05:00:00","26.033","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2420","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2421","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 04:00:00","25.509","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2422","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2423","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 03:00:00","25.863","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2424","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2425","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 02:00:00","25.083","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2426","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2427","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 01:00:00","24.86","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2428","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2429","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 00:00:00","25.336","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2430","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-03 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2431","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 23:00:00","25.064","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2432","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2433","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 22:00:00","25.494","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2434","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2435","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 21:00:00","25.837","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2436","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2437","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 20:00:00","25.265","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2438","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2439","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 19:00:00","25.493","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2440","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2441","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 18:00:00","26.092","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2442","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2443","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 17:00:00","25.969","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2444","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2445","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 16:00:00","26.509","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2446","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2447","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 15:00:00","26.273","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2448","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2449","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 14:00:00","26.122","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2450","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2451","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 13:00:00","26.313","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2452","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2453","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 12:00:00","26.356","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2454","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2455","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 11:00:00","25.539","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2456","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2457","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 10:00:00","27.334","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2458","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2459","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 09:00:00","26.712","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2460","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2461","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 08:00:00","25.959","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2462","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2463","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 07:00:00","26.319","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2464","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2465","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 06:00:00","25.288","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2466","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2467","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 05:00:00","25.191","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2468","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2469","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 04:00:00","24.619","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2470","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2471","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 03:00:00","25.462","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2472","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2473","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 02:00:00","25.83","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2474","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2475","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 01:00:00","24.291","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2476","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2477","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 00:00:00","24.82","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2478","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-02 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2479","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 23:00:00","24.982","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2480","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2481","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 22:00:00","22.612","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2482","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2483","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 21:00:00","23.62","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2484","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2485","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 20:00:00","25.469","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2486","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2487","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 19:00:00","25.538","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2488","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2489","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 18:00:00","26.046","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2490","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2491","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 17:00:00","25.866","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2492","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2493","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 16:00:00","27.1","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2494","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2495","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 15:00:00","26.511","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2496","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2497","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 14:00:00","26.191","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2498","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2499","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 13:00:00","26.302","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2500","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2501","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 12:00:00","26.091","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2502","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2503","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 11:00:00","25.933","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2504","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2505","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 10:00:00","29.101","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2506","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2507","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 09:00:00","29.499","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2508","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2509","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 08:00:00","28.509","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2510","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2511","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 07:00:00","25.669","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2512","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2513","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 06:00:00","25.355","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2514","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2515","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 05:00:00","26.132","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2516","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2517","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 04:00:00","25.232","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2518","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2519","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 03:00:00","24.616","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2520","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2521","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 02:00:00","25.108","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2522","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2523","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 01:00:00","23.722","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2524","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2525","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 00:00:00","23.155","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2526","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-02-01 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2527","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 23:00:00","24.315","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2528","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2529","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 22:00:00","26.036","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2530","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2531","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 21:00:00","25.859","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2532","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2533","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 20:00:00","25.77","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2534","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2535","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 19:00:00","25.179","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2536","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2537","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 18:00:00","24.848","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2538","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2539","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 17:00:00","25.181","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2540","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2541","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 16:00:00","25.413","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2542","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2543","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 15:00:00","24.867","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2544","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2545","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 14:00:00","24.619","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2546","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2547","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 13:00:00","25.276","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2548","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2549","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 12:00:00","24.745","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2550","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2551","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 11:00:00","24.584","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2552","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2553","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 10:00:00","24.694","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2554","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2555","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 09:00:00","24.083","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2556","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2557","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 08:00:00","25.49","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2558","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2559","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 07:00:00","26.045","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2560","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2561","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 06:00:00","25.614","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2562","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2563","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 05:00:00","25.738","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2564","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2565","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 04:00:00","25.779","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2566","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2567","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 03:00:00","25.691","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2568","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2569","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 02:00:00","26","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2570","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2571","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 01:00:00","25.886","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2572","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2573","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 00:00:00","26.011","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2574","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-31 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2575","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 23:00:00","26.055","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2576","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2577","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 22:00:00","25.821","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2578","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2579","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 21:00:00","27.736","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2580","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2581","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 20:00:00","24.788","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2582","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2583","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 19:00:00","24.596","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2584","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2585","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 18:00:00","26.056","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2586","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2587","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 17:00:00","26.05","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2588","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2589","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 16:00:00","25.835","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2590","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2591","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 15:00:00","26.058","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2592","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2593","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 14:00:00","26.047","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2594","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2595","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 13:00:00","25.798","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2596","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2597","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 12:00:00","22.559","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2598","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2599","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 11:00:00","22.635","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2600","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2601","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 10:00:00","23.791","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2602","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2603","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 09:00:00","24.153","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2604","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2605","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 08:00:00","25.821","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2606","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2607","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 07:00:00","25.899","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2608","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2609","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 06:00:00","25.289","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2610","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2611","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 05:00:00","25.34","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2612","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2613","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 04:00:00","25.663","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2614","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2615","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 03:00:00","25.029","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2616","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2617","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 02:00:00","24.887","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2618","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2619","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 01:00:00","25.331","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2620","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2621","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 00:00:00","24.877","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2622","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-30 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2623","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 23:00:00","24.977","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2624","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2625","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 22:00:00","26.067","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2626","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2627","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 21:00:00","25.616","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2628","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2629","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 20:00:00","25.195","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2630","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2631","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 19:00:00","25.757","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2632","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2633","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 18:00:00","27.558","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2634","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2635","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 17:00:00","28.559","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2636","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2637","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 16:00:00","28.095","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2638","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2639","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 15:00:00","25.232","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2640","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2641","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 14:00:00","22.939","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2642","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2643","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 13:00:00","25.93","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2644","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2645","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 12:00:00","26.821","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2646","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2647","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 11:00:00","27.961","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2648","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2649","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 10:00:00","26.925","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2650","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2651","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 09:00:00","26.052","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2652","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2653","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 08:00:00","25.311","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2654","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2655","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 07:00:00","25.152","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2656","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2657","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 06:00:00","25.499","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2658","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2659","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 05:00:00","25.977","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2660","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2661","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 04:00:00","25.837","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2662","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2663","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 03:00:00","25.447","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2664","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2665","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 02:00:00","24.517","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2666","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2667","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 01:00:00","25.051","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2668","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2669","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 00:00:00","24.994","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2670","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-29 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2671","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 23:00:00","22.482","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2672","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2673","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 22:00:00","22.945","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2674","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2675","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 21:00:00","23.975","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2676","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2677","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 20:00:00","23.954","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2678","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2679","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 19:00:00","24.543","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2680","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2681","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 18:00:00","25.5","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2682","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2683","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 17:00:00","27.162","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2684","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2685","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 16:00:00","26.647","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2686","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2687","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 15:00:00","25.976","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2688","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2689","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 14:00:00","29.323","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2690","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2691","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 13:00:00","27.543","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2692","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2693","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 12:00:00","25.907","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2694","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2695","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 11:00:00","26.442","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2696","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2697","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2698","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2699","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2700","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2701","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2702","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2703","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 07:00:00","23.525","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2704","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2705","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 06:00:00","23.949","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2706","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2707","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 05:00:00","25.404","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2708","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2709","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 04:00:00","25.234","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2710","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2711","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 03:00:00","24.698","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2712","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2713","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 02:00:00","23.507","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2714","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2715","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 01:00:00","22.525","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2716","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2717","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 00:00:00","24.014","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2718","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-28 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2719","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 23:00:00","25.834","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2720","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2721","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 22:00:00","26.042","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2722","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2723","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 21:00:00","25.246","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2724","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2725","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 20:00:00","26.357","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2726","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2727","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 19:00:00","26.114","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2728","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2729","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 18:00:00","25.863","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2730","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2731","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 17:00:00","25.242","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2732","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2733","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 16:00:00","24.901","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2734","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2735","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 15:00:00","25.813","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2736","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2737","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 14:00:00","25.464","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2738","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2739","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 13:00:00","25.245","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2740","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2741","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 12:00:00","25.433","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2742","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2743","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 11:00:00","23.556","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2744","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2745","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 10:00:00","22.823","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2746","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2747","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 09:00:00","23.758","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2748","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2749","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 08:00:00","25.659","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2750","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2751","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 07:00:00","26.074","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2752","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2753","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 06:00:00","26.096","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2754","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2755","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 05:00:00","25.972","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2756","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2757","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 04:00:00","25.574","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2758","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2759","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 03:00:00","25.893","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2760","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2761","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 02:00:00","25.8","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2762","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2763","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 01:00:00","24.062","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2764","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2765","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 00:00:00","24.09","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2766","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-27 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2767","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 23:00:00","25.56","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2768","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2769","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 22:00:00","29.032","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2770","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2771","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 21:00:00","28.519","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2772","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2773","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 20:00:00","26.476","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2774","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2775","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 19:00:00","29.638","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2776","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2777","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 18:00:00","26.393","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2778","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2779","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 17:00:00","26.112","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2780","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2781","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 16:00:00","25.707","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2782","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2783","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 15:00:00","24.249","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2784","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2785","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 14:00:00","24.272","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2786","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2787","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 13:00:00","25.281","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2788","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2789","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 12:00:00","26.101","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2790","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2791","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 11:00:00","25.905","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2792","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2793","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 10:00:00","21.176","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2794","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2795","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 09:00:00","23.126","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2796","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2797","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 08:00:00","25.656","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2798","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2799","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 07:00:00","25.568","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2800","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2801","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 06:00:00","25.731","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2802","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2803","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 05:00:00","25.707","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2804","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2805","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 04:00:00","25.95","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2806","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2807","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 03:00:00","25.96","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2808","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2809","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 02:00:00","25.989","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2810","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2811","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 01:00:00","25.782","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2812","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2813","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 00:00:00","25.593","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2814","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-26 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2815","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 23:00:00","25.534","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2816","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2817","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 22:00:00","25.448","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2818","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2819","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 21:00:00","25.374","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2820","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2821","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 20:00:00","25.633","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2822","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2823","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 19:00:00","25.837","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2824","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2825","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 18:00:00","25.883","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2826","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2827","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 17:00:00","25.82","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2828","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2829","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 16:00:00","26.997","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2830","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2831","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 15:00:00","26.791","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2832","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2833","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 14:00:00","25.938","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2834","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2835","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 13:00:00","27.725","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2836","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2837","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 12:00:00","28.758","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2838","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2839","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 11:00:00","26.434","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2840","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2841","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 10:00:00","26.517","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2842","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2843","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 09:00:00","28.05","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2844","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2845","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 08:00:00","25.832","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2846","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2847","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 07:00:00","25.63","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2848","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2849","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 06:00:00","26.199","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2850","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2851","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 05:00:00","26.105","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2852","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2853","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 04:00:00","25.719","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2854","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2855","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 03:00:00","25.243","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2856","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2857","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 02:00:00","25.531","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2858","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2859","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 01:00:00","24.852","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2860","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2861","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 00:00:00","24.107","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2862","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-25 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2863","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 23:00:00","24.098","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2864","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2865","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 22:00:00","24.275","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2866","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 21:00:00","22.479","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2867","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2868","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 20:00:00","24.803","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2869","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2870","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 19:00:00","25.147","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2871","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2872","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 18:00:00","25.57","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2873","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2874","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 17:00:00","23.917","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2875","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2876","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 16:00:00","26.141","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2877","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2878","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 15:00:00","28.351","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2879","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2880","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 14:00:00","27.993","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2881","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2882","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 13:00:00","26.242","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2883","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2884","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 12:00:00","27.414","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2885","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2886","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 11:00:00","24.84","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2887","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2888","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 10:00:00","24.556","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2889","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2890","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 09:00:00","29.192","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2891","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2892","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 08:00:00","27.745","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2893","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2894","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 07:00:00","25.961","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2895","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2896","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 06:00:00","22.429","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2897","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2898","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 05:00:00","22.431","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2899","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2900","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 04:00:00","25.116","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2901","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2902","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 03:00:00","25.236","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2903","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2904","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 02:00:00","24.453","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2905","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2906","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 01:00:00","25.25","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2907","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2908","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 00:00:00","25.107","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2909","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-24 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2910","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 23:00:00","24.054","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2911","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2912","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 22:00:00","24.98","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2913","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2914","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 21:00:00","24.366","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2915","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2916","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 20:00:00","25.255","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2917","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2918","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 19:00:00","25.591","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2919","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2920","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 18:00:00","25.374","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2921","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2922","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 17:00:00","25.557","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2923","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2924","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 16:00:00","26.075","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2925","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2926","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 15:00:00","25.727","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2927","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2928","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 14:00:00","25.81","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2929","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2930","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 13:00:00","25.497","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2931","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2932","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 12:00:00","24.537","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2933","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2934","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 11:00:00","23.678","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2935","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2936","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 10:00:00","23.982","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2937","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2938","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 09:00:00","23.889","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2939","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2940","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 08:00:00","23.884","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2941","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2942","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 07:00:00","25","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2943","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2944","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 06:00:00","24.898","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2945","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2946","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 05:00:00","25.263","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2947","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2948","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 04:00:00","25.125","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2949","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2950","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 03:00:00","24.92","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2951","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2952","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 02:00:00","25.858","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2953","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2954","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 01:00:00","25.839","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2955","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2956","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 00:00:00","26.346","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2957","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-23 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2958","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 23:00:00","27.949","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2959","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2960","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 22:00:00","27.956","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2961","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2962","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 21:00:00","27.68","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2963","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2964","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 20:00:00","31.658","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2965","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2966","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 19:00:00","29.926","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2967","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2968","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 18:00:00","25.206","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2969","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2970","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 17:00:00","24.571","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2971","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2972","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 16:00:00","24.707","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2973","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2974","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 15:00:00","24.668","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2975","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2976","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 14:00:00","27.719","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2977","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2978","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 13:00:00","26.089","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2979","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2980","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 12:00:00","25.778","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2981","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2982","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 11:00:00","19.166","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2983","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2984","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 10:00:00","20.524","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2985","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2986","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 09:00:00","23.017","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2987","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2988","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 08:00:00","26.311","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2989","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2990","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 07:00:00","25.768","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2991","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2992","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 06:00:00","26.396","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2993","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2994","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 05:00:00","24.456","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2995","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2996","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 04:00:00","24.674","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2997","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2998","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 03:00:00","25.403","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["2999","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3000","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 02:00:00","24.469","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3001","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3002","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 01:00:00","24.483","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3003","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3004","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 00:00:00","24.513","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3005","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-22 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3006","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 23:00:00","25.704","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3007","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3008","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 22:00:00","26.1","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3009","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3010","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 21:00:00","25.505","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3011","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3012","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 20:00:00","24.235","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3013","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3014","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 19:00:00","24.326","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3015","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3016","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 18:00:00","24.338","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3017","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3018","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 17:00:00","24.878","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3019","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3020","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 16:00:00","26.061","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3021","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3022","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 15:00:00","25.822","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3023","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3024","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 14:00:00","25.684","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3025","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3026","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 13:00:00","26.055","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3027","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3028","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 12:00:00","25.175","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3029","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3030","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 11:00:00","27.26","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3031","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3032","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 10:00:00","29.046","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3033","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3034","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 09:00:00","27.701","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3035","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3036","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 08:00:00","24.671","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3037","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3038","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 07:00:00","25.01","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3039","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3040","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 06:00:00","24.715","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3041","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3042","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 05:00:00","24.725","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3043","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3044","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 04:00:00","24.552","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3045","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3046","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 03:00:00","24.424","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3047","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3048","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 02:00:00","24.409","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3049","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3050","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 01:00:00","24.738","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3051","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3052","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 00:00:00","25.15","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3053","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-21 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3054","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 23:00:00","24.4","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3055","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3056","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 22:00:00","23.129","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3057","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3058","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 21:00:00","23.78","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3059","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3060","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 20:00:00","24.98","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3061","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3062","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 19:00:00","25.088","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3063","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3064","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 18:00:00","24.861","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3065","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3066","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 17:00:00","24.765","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3067","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3068","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 16:00:00","24.34","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3069","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3070","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 15:00:00","24.466","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3071","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3072","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 14:00:00","24.83","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3073","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3074","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 13:00:00","27.871","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3075","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3076","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 12:00:00","28.862","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3077","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3078","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 11:00:00","26.89","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3079","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3080","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 10:00:00","24.399","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3081","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3082","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 09:00:00","24.497","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3083","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3084","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 08:00:00","24.795","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3085","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3086","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 07:00:00","24.006","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3087","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3088","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 06:00:00","24.905","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3089","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3090","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 05:00:00","24.98","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3091","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3092","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 04:00:00","24.583","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3093","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3094","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 03:00:00","24.747","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3095","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3096","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 02:00:00","25.145","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3097","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3098","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 01:00:00","26.459","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3099","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3100","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 00:00:00","26.002","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3101","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-20 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3102","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 23:00:00","24.701","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3103","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3104","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 22:00:00","23.994","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3105","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3106","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 21:00:00","24.932","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3107","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3108","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 20:00:00","24.921","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3109","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3110","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 19:00:00","25.264","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3111","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3112","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 18:00:00","25.11","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3113","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3114","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 17:00:00","25.274","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3115","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3116","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 16:00:00","24.853","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3117","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3118","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 15:00:00","25.584","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3119","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3120","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 14:00:00","25.329","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3121","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3122","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 13:00:00","24.626","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3123","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3124","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 12:00:00","24.54","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3125","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3126","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 11:00:00","24.709","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3127","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3128","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 10:00:00","23.587","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3129","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3130","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 09:00:00","23.087","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3131","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3132","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 08:00:00","24.723","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3133","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3134","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 07:00:00","24.961","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3135","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3136","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 06:00:00","24.537","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3137","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3138","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 05:00:00","24.543","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3139","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3140","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 04:00:00","24.277","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3141","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3142","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 03:00:00","24.183","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3143","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3144","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 02:00:00","24.376","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3145","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3146","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 01:00:00","25.057","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3147","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3148","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 00:00:00","25.635","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3149","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-19 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3150","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 23:00:00","25.446","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3151","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3152","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 22:00:00","26.744","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3153","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3154","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 21:00:00","30.727","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3155","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3156","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 20:00:00","29.307","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3157","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3158","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 19:00:00","26.419","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3159","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3160","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 18:00:00","25.835","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3161","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3162","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 17:00:00","25.438","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3163","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3164","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 16:00:00","24.651","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3165","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3166","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 15:00:00","21.716","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3167","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3168","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 14:00:00","23.717","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3169","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3170","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 13:00:00","26.278","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3171","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3172","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 12:00:00","25.884","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3173","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3174","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 11:00:00","23.302","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3175","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3176","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 10:00:00","23.724","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3177","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3178","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 09:00:00","22.932","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3179","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3180","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 08:00:00","25.456","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3181","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3182","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 07:00:00","25.337","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3183","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3184","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 06:00:00","24.373","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3185","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3186","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 05:00:00","24.402","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3187","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3188","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 04:00:00","24.646","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3189","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3190","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 03:00:00","24.765","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3191","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3192","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 02:00:00","25.158","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3193","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3194","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 01:00:00","25.903","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3195","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3196","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 00:00:00","24.775","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3197","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-18 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3198","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 23:00:00","24.954","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3199","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3200","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 22:00:00","24.971","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3201","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3202","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 21:00:00","24.89","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3203","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3204","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 20:00:00","24.948","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3205","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3206","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 19:00:00","25.245","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3207","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3208","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 18:00:00","26.913","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3209","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3210","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 17:00:00","26.416","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3211","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3212","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 16:00:00","26.376","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3213","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3214","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 15:00:00","27.148","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3215","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3216","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 14:00:00","26.534","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3217","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3218","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 13:00:00","24.794","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3219","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3220","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 12:00:00","25.965","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3221","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3222","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 11:00:00","25.479","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3223","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3224","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 10:00:00","26.833","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3225","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3226","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 09:00:00","26.602","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3227","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3228","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 08:00:00","25.303","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3229","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3230","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 07:00:00","24.762","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3231","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3232","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 06:00:00","25.002","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3233","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3234","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 05:00:00","25.191","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3235","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3236","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 04:00:00","25.153","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3237","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3238","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 03:00:00","25.009","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3239","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3240","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 02:00:00","25.182","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3241","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3242","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 01:00:00","24.821","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3243","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3244","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 00:00:00","24.334","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3245","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-17 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3246","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 23:00:00","23.531","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3247","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3248","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 22:00:00","23.934","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3249","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3250","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 21:00:00","24.039","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3251","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3252","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 20:00:00","24.704","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3253","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3254","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 19:00:00","25.584","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3255","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3256","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 18:00:00","25.815","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3257","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3258","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 17:00:00","26.389","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3259","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3260","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 16:00:00","26.028","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3261","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3262","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 15:00:00","25.793","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3263","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3264","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 14:00:00","26.551","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3265","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3266","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 13:00:00","25.63","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3267","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3268","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 12:00:00","25.817","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3269","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3270","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 11:00:00","27.139","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3271","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3272","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 10:00:00","26.673","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3273","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3274","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 09:00:00","26.437","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3275","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3276","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 08:00:00","29.26","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3277","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3278","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 07:00:00","25.826","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3279","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3280","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 06:00:00","25.558","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3281","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3282","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 05:00:00","24.401","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3283","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3284","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 04:00:00","24.782","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3285","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3286","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 03:00:00","25.165","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3287","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3288","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 02:00:00","24.061","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3289","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3290","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 01:00:00","24.516","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3291","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3292","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 00:00:00","25.044","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3293","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-16 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3294","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 23:00:00","23.472","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3295","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3296","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 22:00:00","23.722","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3297","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3298","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 21:00:00","25.112","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3299","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3300","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 20:00:00","25.386","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3301","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3302","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 19:00:00","25.275","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3303","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3304","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 18:00:00","25.013","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3305","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3306","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 17:00:00","25.306","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3307","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3308","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 16:00:00","24.98","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3309","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3310","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 15:00:00","24.939","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3311","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3312","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 14:00:00","24.278","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3313","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3314","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 13:00:00","24.382","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3315","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3316","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 12:00:00","24.923","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3317","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3318","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 11:00:00","22.853","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3319","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3320","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 10:00:00","22.286","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3321","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3322","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 09:00:00","23.694","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3323","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3324","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 08:00:00","25.981","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3325","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3326","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 07:00:00","26.004","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3327","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3328","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 06:00:00","25.972","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3329","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3330","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 05:00:00","25.118","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3331","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3332","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 04:00:00","24.11","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3333","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3334","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 03:00:00","24.65","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3335","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3336","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 02:00:00","24.864","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3337","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3338","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 01:00:00","24.116","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3339","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3340","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 00:00:00","23.698","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3341","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-15 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3342","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 23:00:00","26.522","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3343","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3344","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 22:00:00","28.642","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3345","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3346","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 21:00:00","27.698","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3347","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3348","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 20:00:00","25.583","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3349","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3350","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 19:00:00","23.682","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3351","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3352","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 18:00:00","25.165","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3353","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3354","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 17:00:00","25.979","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3355","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3356","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 16:00:00","26.646","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3357","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3358","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 15:00:00","26.395","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3359","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3360","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 14:00:00","25.001","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3361","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3362","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 13:00:00","23.415","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3363","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3364","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 12:00:00","23.624","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3365","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3366","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 11:00:00","25.044","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3367","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3368","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 10:00:00","23.71","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3369","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3370","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 09:00:00","24.879","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3371","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3372","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 08:00:00","25.121","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3373","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3374","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 07:00:00","25.042","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3375","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3376","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 06:00:00","25.008","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3377","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3378","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 05:00:00","24.941","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3379","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3380","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 04:00:00","25.483","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3381","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3382","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 03:00:00","25.482","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3383","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3384","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 02:00:00","25.59","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3385","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3386","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 01:00:00","25.138","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3387","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3388","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 00:00:00","25.536","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3389","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-14 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3390","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 23:00:00","26.198","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3391","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3392","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 22:00:00","24.388","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3393","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3394","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 21:00:00","24.254","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3395","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3396","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 20:00:00","24.444","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3397","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3398","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 19:00:00","26.22","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3399","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3400","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 18:00:00","26.479","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3401","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3402","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 17:00:00","26.172","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3403","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3404","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 16:00:00","26.506","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3405","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3406","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 15:00:00","26.156","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3407","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3408","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 14:00:00","25.8","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3409","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3410","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 13:00:00","26.215","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3411","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3412","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 12:00:00","26.193","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3413","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3414","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 11:00:00","24.996","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3415","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3416","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 10:00:00","27.294","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3417","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3418","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 09:00:00","27.261","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3419","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3420","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 08:00:00","25.176","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3421","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3422","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 07:00:00","25.89","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3423","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3424","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 06:00:00","26.39","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3425","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3426","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 05:00:00","25.275","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3427","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3428","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 04:00:00","25.251","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3429","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3430","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 03:00:00","24.953","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3431","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3432","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 02:00:00","24.84","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3433","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3434","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 01:00:00","24.287","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3435","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3436","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 00:00:00","24.422","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3437","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-13 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3438","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 23:00:00","24.591","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3439","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3440","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 22:00:00","23.166","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3441","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3442","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 21:00:00","23.495","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3443","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3444","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 20:00:00","25.372","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3445","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3446","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 19:00:00","25.241","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3447","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3448","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 18:00:00","26.613","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3449","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3450","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 17:00:00","26.812","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3451","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3452","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 16:00:00","26.352","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3453","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3454","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 15:00:00","26.536","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3455","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3456","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 14:00:00","25.804","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3457","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3458","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 13:00:00","25.428","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3459","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3460","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 12:00:00","26.546","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3461","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3462","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 11:00:00","25.985","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3463","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3464","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 10:00:00","26.714","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3465","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3466","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 09:00:00","30.956","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3467","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3468","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 08:00:00","29.258","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3469","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3470","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 07:00:00","24.771","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3471","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3472","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 06:00:00","23.553","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3473","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3474","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 05:00:00","24.573","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3475","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3476","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 04:00:00","25.302","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3477","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3478","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 03:00:00","24.229","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3479","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3480","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 02:00:00","24.524","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3481","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3482","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 01:00:00","24.766","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3483","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3484","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 00:00:00","25.291","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3485","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-12 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3486","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 23:00:00","24.79","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3487","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3488","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 22:00:00","25.097","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3489","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3490","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 21:00:00","24.641","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3491","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3492","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 20:00:00","24.586","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3493","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3494","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 19:00:00","24.792","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3495","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3496","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 18:00:00","27.061","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3497","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3498","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 17:00:00","26.945","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3499","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3500","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 16:00:00","26.57","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3501","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3502","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 15:00:00","21.975","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3503","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3504","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 14:00:00","17.616","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3505","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3506","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 13:00:00","22.485","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3507","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3508","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 12:00:00","24.64","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3509","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3510","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 11:00:00","24.694","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3511","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3512","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 10:00:00","25.007","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3513","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3514","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 09:00:00","23.593","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3515","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3516","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 08:00:00","24.858","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3517","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3518","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 07:00:00","25.236","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3519","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3520","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 06:00:00","24.832","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3521","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3522","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 05:00:00","24.597","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3523","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3524","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 04:00:00","24.71","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3525","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3526","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 03:00:00","24.98","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3527","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3528","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 02:00:00","25.14","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3529","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3530","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 01:00:00","25.291","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3531","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3532","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 00:00:00","25.181","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3533","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-11 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3534","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 23:00:00","25.939","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3535","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3536","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 22:00:00","25.767","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3537","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3538","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 21:00:00","27.469","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3539","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3540","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 20:00:00","28.525","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3541","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3542","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 19:00:00","27.25","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3543","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3544","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 18:00:00","26.582","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3545","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3546","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 17:00:00","26.575","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3547","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3548","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 16:00:00","25.625","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3549","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3550","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 15:00:00","25.381","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3551","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3552","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 14:00:00","24.561","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3553","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3554","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 13:00:00","24.516","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3555","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3556","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 12:00:00","22.233","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3557","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3558","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 11:00:00","19.869","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3559","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3560","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 10:00:00","22.907","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3561","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3562","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 09:00:00","24.414","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3563","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3564","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 08:00:00","24.615","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3565","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3566","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 07:00:00","24.528","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3567","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3568","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 06:00:00","24.798","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3569","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3570","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 05:00:00","24.861","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3571","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3572","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 04:00:00","24.462","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3573","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3574","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 03:00:00","24.564","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3575","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 02:00:00","24.584","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3576","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3577","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 01:00:00","24.566","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3578","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3579","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 00:00:00","24.717","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3580","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-10 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3581","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 23:00:00","24.281","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3582","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 23:00:00","24.281","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3583","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3584","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 22:00:00","24.185","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3585","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 22:00:00","24.185","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3586","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3587","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3588","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 21:00:00","24.357","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3589","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 21:00:00","24.357","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3590","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3591","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 20:00:00","24.723","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3592","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 20:00:00","24.723","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3593","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3594","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3595","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 19:00:00","24.674","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3596","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 19:00:00","24.674","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3597","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3598","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3599","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 18:00:00","24.468","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3600","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 18:00:00","24.468","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3601","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3602","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3603","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 17:00:00","24.334","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3604","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 17:00:00","24.334","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3605","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3606","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3607","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 16:00:00","24.397","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3608","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 16:00:00","24.397","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3609","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3610","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3611","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 15:00:00","24.32","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3612","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 15:00:00","24.320","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3613","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3614","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3615","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 14:00:00","26.198","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3616","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 14:00:00","26.198","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3617","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3618","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3619","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 13:00:00","26.126","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3620","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 13:00:00","26.126","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3621","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3622","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3623","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 12:00:00","26.125","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3624","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 12:00:00","26.125","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3625","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3626","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3627","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 11:00:00","25.696","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3628","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 11:00:00","25.696","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3629","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3630","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3631","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 10:00:00","27.141","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3632","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 10:00:00","27.141","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3633","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3634","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3635","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 09:00:00","26.123","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3636","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 09:00:00","26.123","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3637","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3638","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3639","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 08:00:00","25.075","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3640","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 08:00:00","25.075","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3641","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3642","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3643","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 07:00:00","24.389","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3644","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 07:00:00","24.389","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3645","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3646","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3647","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 06:00:00","24.473","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3648","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 06:00:00","24.473","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3649","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3650","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3651","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 05:00:00","24.225","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3652","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 05:00:00","24.225","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3653","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3654","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3655","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 04:00:00","24.44","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3656","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 04:00:00","24.440","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3657","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3658","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3659","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 03:00:00","24.439","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3660","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 03:00:00","24.439","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3661","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3662","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3663","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 02:00:00","25.396","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3664","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 02:00:00","25.396","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3665","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3666","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3667","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 01:00:00","25.925","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3668","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 01:00:00","25.925","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3669","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3670","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3671","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 00:00:00","25.844","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3672","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 00:00:00","25.844","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3673","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3674","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-09 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3675","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 23:00:00","20.803","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3676","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 23:00:00","20.803","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3677","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3678","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3679","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 22:00:00","19.247","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3680","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 22:00:00","19.247","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3681","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3682","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3683","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 21:00:00","21.764","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3684","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 21:00:00","21.764","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3685","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3686","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3687","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 20:00:00","26.315","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3688","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 20:00:00","26.315","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3689","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3690","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3691","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 19:00:00","27.131","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3692","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 19:00:00","27.131","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3693","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3694","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3695","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 18:00:00","26.192","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3696","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 18:00:00","26.192","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3697","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3698","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3699","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 17:00:00","27.934","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3700","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 17:00:00","27.934","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3701","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3702","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3703","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 16:00:00","28.083","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3704","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 16:00:00","28.083","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3705","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3706","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3707","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 15:00:00","24.441","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3708","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 15:00:00","24.441","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3709","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3710","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3711","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 14:00:00","24.44","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3712","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 14:00:00","24.440","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3713","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3714","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3715","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 13:00:00","25.009","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3716","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 13:00:00","25.009","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3717","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3718","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3719","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 12:00:00","25.741","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3720","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 12:00:00","25.741","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3721","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3722","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3723","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 11:00:00","24.385","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3724","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 11:00:00","24.385","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3725","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3726","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3727","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 10:00:00","24.072","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3728","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 10:00:00","24.072","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3729","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3730","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3731","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 09:00:00","24.268","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3732","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 09:00:00","24.268","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3733","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3734","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3735","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 08:00:00","24.507","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3736","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 08:00:00","24.507","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3737","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3738","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3739","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 07:00:00","24.317","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3740","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 07:00:00","24.317","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3741","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3742","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3743","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 06:00:00","24.365","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3744","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 06:00:00","24.365","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3745","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3746","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3747","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 05:00:00","24.346","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3748","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 05:00:00","24.346","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3749","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3750","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3751","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 04:00:00","24.43","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3752","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 04:00:00","24.430","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3753","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3754","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3755","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 03:00:00","24.364","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3756","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 03:00:00","24.364","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3757","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3758","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3759","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 02:00:00","24.956","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3760","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 02:00:00","24.956","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3761","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3762","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3763","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 01:00:00","26.534","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3764","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 01:00:00","26.534","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3765","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3766","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3767","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 00:00:00","25.805","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3768","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 00:00:00","25.805","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3769","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3770","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-08 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3771","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 23:00:00","24.331","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3772","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 23:00:00","24.331","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3773","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3774","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3775","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 22:00:00","22.059","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3776","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 22:00:00","22.059","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3777","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3778","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3779","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 21:00:00","23.851","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3780","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 21:00:00","23.851","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3781","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3782","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3783","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 20:00:00","25.027","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3784","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 20:00:00","25.027","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3785","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3786","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3787","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 19:00:00","24.987","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3788","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 19:00:00","24.987","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3789","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3790","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3791","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 18:00:00","25.172","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3792","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 18:00:00","25.172","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3793","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3794","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3795","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 17:00:00","25.297","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3796","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 17:00:00","25.297","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3797","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3798","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3799","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 16:00:00","26.077","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3800","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 16:00:00","26.077","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3801","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3802","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3803","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 15:00:00","24.914","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3804","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 15:00:00","24.914","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3805","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3806","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3807","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 14:00:00","24.091","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3808","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 14:00:00","24.091","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3809","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3810","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3811","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 13:00:00","23.64","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3812","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 13:00:00","23.640","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3813","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3814","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3815","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 12:00:00","24.379","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3816","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 12:00:00","24.379","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3817","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3818","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3819","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 11:00:00","24.507","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3820","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 11:00:00","24.507","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3821","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3822","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3823","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 10:00:00","22.212","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3824","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 10:00:00","22.212","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3825","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3826","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3827","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 09:00:00","23.127","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3828","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 09:00:00","23.127","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3829","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3830","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3831","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 08:00:00","24.546","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3832","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 08:00:00","24.546","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3833","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3834","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3835","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 07:00:00","24.575","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3836","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 07:00:00","24.575","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3837","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3838","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3839","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 06:00:00","24.671","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3840","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 06:00:00","24.671","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3841","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3842","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3843","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 05:00:00","24.874","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3844","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 05:00:00","24.874","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3845","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3846","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3847","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 04:00:00","24.624","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3848","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 04:00:00","24.624","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3849","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3850","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3851","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 03:00:00","24.467","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3852","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 03:00:00","24.467","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3853","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3854","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3855","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 02:00:00","24.692","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3856","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 02:00:00","24.692","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3857","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3858","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3859","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 01:00:00","24.673","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3860","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 01:00:00","24.673","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3861","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3862","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3863","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 00:00:00","24.539","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3864","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 00:00:00","24.539","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3865","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3866","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-07 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3867","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 23:00:00","24.679","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3868","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 23:00:00","24.679","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3869","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3870","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3871","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 22:00:00","26.442","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3872","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 22:00:00","26.442","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3873","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3874","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3875","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 21:00:00","26.481","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3876","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 21:00:00","26.481","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3877","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3878","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3879","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 20:00:00","25.163","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3880","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 20:00:00","25.163","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3881","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3882","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3883","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 19:00:00","25.035","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3884","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 19:00:00","25.035","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3885","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3886","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3887","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 18:00:00","26.129","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3888","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 18:00:00","26.129","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3889","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3890","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3891","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 17:00:00","25.011","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3892","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 17:00:00","25.011","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3893","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3894","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3895","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 16:00:00","24.864","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3896","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 16:00:00","24.864","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3897","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3898","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3899","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 15:00:00","24.895","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3900","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 15:00:00","24.895","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3901","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3902","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3903","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 14:00:00","25.219","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3904","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 14:00:00","25.219","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3905","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3906","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3907","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 13:00:00","25.567","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3908","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 13:00:00","25.567","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3909","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3910","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3911","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 12:00:00","26.628","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3912","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 12:00:00","26.628","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3913","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3914","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3915","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 11:00:00","27.341","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3916","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 11:00:00","27.341","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3917","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3918","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3919","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 10:00:00","23.173","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3920","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 10:00:00","23.173","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3921","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3922","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3923","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 09:00:00","22.898","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3924","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 09:00:00","22.898","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3925","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3926","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3927","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 08:00:00","24.827","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3928","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 08:00:00","24.827","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3929","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3930","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3931","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 07:00:00","24.73","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3932","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 07:00:00","24.730","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3933","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3934","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3935","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 06:00:00","24.707","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3936","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 06:00:00","24.707","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3937","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3938","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3939","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 05:00:00","24.549","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3940","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 05:00:00","24.549","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3941","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3942","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3943","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 04:00:00","24.371","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3944","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 04:00:00","24.371","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3945","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3946","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3947","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 03:00:00","24.352","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3948","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 03:00:00","24.352","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3949","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3950","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3951","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 02:00:00","24.47","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3952","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 02:00:00","24.470","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3953","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3954","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3955","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 01:00:00","24.61","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3956","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 01:00:00","24.610","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3957","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3958","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3959","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 00:00:00","24.753","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3960","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 00:00:00","24.753","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3961","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3962","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-06 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3963","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 23:00:00","25.328","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3964","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 23:00:00","25.328","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3965","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3966","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3967","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 22:00:00","24.992","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3968","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 22:00:00","24.992","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3969","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3970","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3971","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 21:00:00","24.422","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3972","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 21:00:00","24.422","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3973","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3974","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3975","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 20:00:00","24.504","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3976","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 20:00:00","24.504","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3977","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3978","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3979","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 19:00:00","24.78","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3980","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 19:00:00","24.780","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3981","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3982","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3983","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 18:00:00","26.095","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3984","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 18:00:00","26.095","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3985","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3986","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3987","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 17:00:00","25.855","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3988","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 17:00:00","25.855","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3989","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3990","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3991","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 16:00:00","25.18","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3992","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 16:00:00","25.180","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3993","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3994","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3995","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 15:00:00","24.364","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3996","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 15:00:00","24.364","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3997","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["3998","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["3999","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 14:00:00","23.489","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4000","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 14:00:00","23.489","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4001","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4002","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4003","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 13:00:00","24.46","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4004","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 13:00:00","24.460","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4005","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4006","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4007","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 12:00:00","27.538","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4008","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 12:00:00","27.538","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4009","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4010","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4011","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 11:00:00","26.279","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4012","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 11:00:00","26.279","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4013","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4014","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4015","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 10:00:00","25.119","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4016","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 10:00:00","24.785","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4017","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4018","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4019","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 09:00:00","24.737","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4020","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 09:00:00","24.737","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4021","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4022","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4023","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 08:00:00","24.718","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4024","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 08:00:00","24.718","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4025","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4026","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4027","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 07:00:00","24.722","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4028","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 07:00:00","24.722","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4029","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4030","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4031","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 06:00:00","24.509","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4032","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 06:00:00","24.509","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4033","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4034","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4035","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 05:00:00","24.594","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4036","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 05:00:00","24.594","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4037","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4038","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4039","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 04:00:00","24.697","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4040","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 04:00:00","24.697","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4041","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4042","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4043","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 03:00:00","24.14","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4044","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 03:00:00","24.140","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4045","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4046","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4047","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 02:00:00","24.478","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4048","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 02:00:00","24.478","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4049","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4050","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4051","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 01:00:00","24.592","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4052","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 01:00:00","24.592","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4053","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4054","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4055","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 00:00:00","22.77","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4056","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 00:00:00","22.770","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4057","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4058","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-05 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4059","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 23:00:00","23.033","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4060","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 23:00:00","23.033","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4061","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4062","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4063","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 22:00:00","23.444","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4064","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 22:00:00","23.444","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4065","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4066","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4067","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 21:00:00","23.938","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4068","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 21:00:00","23.938","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4069","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4070","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4071","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 20:00:00","25.435","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4072","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 20:00:00","25.435","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4073","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4074","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4075","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 19:00:00","25.641","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4076","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 19:00:00","25.641","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4077","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4078","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4079","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 18:00:00","31.282","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4080","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 18:00:00","31.282","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4081","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4082","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4083","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 17:00:00","33.481","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4084","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 17:00:00","33.481","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4085","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4086","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4087","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 16:00:00","29.55","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4088","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 16:00:00","29.550","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4089","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4090","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4091","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 15:00:00","19.763","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4092","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 15:00:00","19.763","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4093","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4094","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4095","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 14:00:00","20.35","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4096","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 14:00:00","20.350","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4097","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4098","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4099","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 13:00:00","26.412","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4100","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 13:00:00","26.412","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4101","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4102","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4103","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 12:00:00","24.748","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4104","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 12:00:00","24.748","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4105","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4106","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4107","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 11:00:00","23.333","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4108","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 11:00:00","23.333","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4109","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4110","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4111","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 10:00:00","23.579","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4112","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 10:00:00","23.579","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4113","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4114","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4115","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 09:00:00","25.475","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4116","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 09:00:00","25.475","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4117","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4118","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4119","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 08:00:00","26.893","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4120","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 08:00:00","26.893","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4121","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4122","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4123","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 07:00:00","23.706","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4124","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 07:00:00","23.706","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4125","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4126","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4127","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 06:00:00","24.544","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4128","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 06:00:00","24.544","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4129","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4130","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4131","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 05:00:00","24.754","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4132","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 05:00:00","24.754","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4133","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4134","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4135","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 04:00:00","24.448","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4136","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 04:00:00","24.448","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4137","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4138","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4139","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 03:00:00","25.343","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4140","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 03:00:00","25.343","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4141","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4142","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4143","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 02:00:00","27.58","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4144","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 02:00:00","27.580","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4145","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4146","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4147","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 01:00:00","26.702","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4148","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 01:00:00","26.702","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4149","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4150","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4151","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 00:00:00","25.073","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4152","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 00:00:00","25.073","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4153","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4154","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-04 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","","是","","实时",""]
["4155","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 23:00:00","23.274","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4156","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4157","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 22:00:00","23.497","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4158","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4159","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 21:00:00","24.669","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4160","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4161","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 20:00:00","24.823","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4162","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4163","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 19:00:00","24.665","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4164","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4165","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 18:00:00","24.570","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4166","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4167","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 17:00:00","24.883","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4168","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4169","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 16:00:00","25.140","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4170","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4171","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 15:00:00","24.893","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4172","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4173","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 14:00:00","24.496","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4174","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4175","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 13:00:00","23.900","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4176","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4177","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 12:00:00","23.937","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4178","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4179","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 11:00:00","21.941","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4180","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4181","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 10:00:00","22.154","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4182","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4183","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 09:00:00","23.580","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4184","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4185","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 08:00:00","24.758","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4186","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4187","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 07:00:00","24.603","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4188","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4189","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 06:00:00","24.708","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4190","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4191","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 05:00:00","24.773","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4192","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4193","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 04:00:00","24.732","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4194","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4195","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 03:00:00","24.792","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4196","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4197","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 02:00:00","24.268","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4198","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4199","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 01:00:00","24.401","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4200","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4201","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 00:00:00","24.831","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4202","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-03 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4203","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 23:00:00","27.128","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4204","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4205","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 22:00:00","27.563","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4206","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4207","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 21:00:00","26.657","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4208","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4209","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 20:00:00","29.048","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4210","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4211","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 19:00:00","29.274","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4212","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4213","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 18:00:00","25.142","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4214","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4215","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 17:00:00","24.055","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4216","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4217","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 16:00:00","23.707","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4218","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4219","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 15:00:00","23.790","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4220","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4221","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 14:00:00","24.370","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4222","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4223","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 13:00:00","24.899","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4224","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4225","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 12:00:00","24.461","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4226","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4227","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 11:00:00","20.363","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4228","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4229","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 10:00:00","17.126","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4230","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4231","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 09:00:00","19.649","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4232","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4233","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 08:00:00","24.683","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4234","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4235","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 07:00:00","24.525","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4236","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4237","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 06:00:00","24.615","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4238","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4239","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 05:00:00","24.469","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4240","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4241","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 04:00:00","24.195","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4242","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4243","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 03:00:00","24.291","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4244","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4245","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 02:00:00","24.846","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4246","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4247","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 01:00:00","25.233","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4248","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4249","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 00:00:00","24.742","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4250","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-02 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4251","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 23:00:00","24.755","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4252","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 23:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4253","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 22:00:00","24.698","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4254","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 22:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4255","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 21:00:00","24.848","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4256","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 21:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4257","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 20:00:00","24.791","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4258","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 20:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4259","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 19:00:00","24.441","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4260","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 19:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4261","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 18:00:00","24.471","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4262","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 18:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4263","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 17:00:00","24.762","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4264","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 17:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4265","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 16:00:00","25.796","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4266","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 16:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4267","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 15:00:00","25.116","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4268","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 15:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4269","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 14:00:00","25.107","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4270","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 14:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4271","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 13:00:00","27.807","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4272","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 13:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4273","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 12:00:00","27.973","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4274","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 12:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4275","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 11:00:00","26.024","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4276","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 11:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4277","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 10:00:00","29.632","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4278","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 10:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4279","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 09:00:00","29.257","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4280","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 09:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4281","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 08:00:00","25.972","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4282","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 08:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4283","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 07:00:00","25.467","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4284","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 07:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4285","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 06:00:00","25.684","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4286","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 06:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4287","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 05:00:00","25.421","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4288","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 05:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4289","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 04:00:00","24.873","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4290","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 04:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4291","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 03:00:00","24.835","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4292","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 03:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4293","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 02:00:00","24.851","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4294","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 02:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4295","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 01:00:00","26.143","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4296","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 01:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4297","110108911101088011251000FQ-0004","2号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 00:00:00","26.960","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]
["4298","110108911101088011251105FQ-0005","3号排气筒","氮氧化物","2022-01-01 00:00:00","0","mg/m3","锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)","80","是","","实时",""]